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1.2.
 Obiectul lucrării
Lucrarea îşi propune stabilirea direcţiilor de dezvoltare al comunei Vinatori, în condiţiile respectării dreptului de proprietate şi interesului public.
Odată cu stabilirea direcţiilor de dezvoltare în perspectivă a comunei, lucrarea va trebui să dea răspuns problemelor imediate cu care se confruntă Consiliul Local, în special determinarea categoriilor de intervenţie, permisiuni şi restricţii, necesităţi de primă etapă.

Cadrul legislativ în scopul stabilirii obiectivelor, acţiunilor şi măsurilor de dezvoltare a localităţilor, pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente, este constituit de Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul M.L.P.A.T. nr. 1063/2001 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 59/1991 precum şi metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic General  şi Hotărârea Guvernului României nr. 225/1996 privind probarea Regulamentului de urbanism.

Planul Urbanistic General elaborat şi aprobat potrivit legii constituie instrument de aplicare a politicii de dezvoltare a localităţii.

Elementele de noutate conţinute în Planul Urbanistic General în comparaţie cu schiţele de sistematizare realizate până acum, sunt:

· reaşezarea localităţii, în vatra ei firească, prin includerea în intravilanul existent a tuturor suprafeţelor construite situate pe teritoriul administrativ al localităţii;

· asigurarea în cadrul intravilanului propus a suprafeţelor necesare dezvoltării funcţiunilor localităţii;

· având în vedere propunerile locale, materializarea programului de dezvoltare a localităţii în P.U.G.;            

· propuneri de perspectivă privind dezvoltarea activităţilor economice şi evoluţia populaţiei;

· armonizarea interesului public cu cel privat;

· propuneri pentru obiective de utilitate publică şi asigurarea amplasării acestora;

· obiectivele propuse vor fi realizate respectând dreptul de proprietate;

· respectarea măsurilor de protecţie a mediului;

· propuneri pentru obiectivele de utilitate publică şi organizarea amplasării acestora;

· instituirea de măsuri speciale de protecţie şi de reglementări specifice pentru zonele de rezervaţii naturale;

1 - Planul urbanistic general are atât caracter director, cat si de reglementare si reprezintă principalul instrument de planificare operaţionala, constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare. PUG-ul se reactualizeaza la cel mult 10ani. Planul urbanistic general cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale de baza, cu privire la stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii; 

2   - stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 
3   - zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie;
4   - delimitarea zonelor afectate de servituti publice; 
5   - modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 
6   - stablirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor 


arheologice reperate;
7   - zonele care au instituite un regim special de protectie prevazut in legislatia in 

vigoare; 
8 - formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor; 
9 - precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate;
10 - zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la 

  masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si   

        realizarea constructiilor in aceste zone. 
11 - zone de risc datorate unor depozitari istorice de deseuri. 
Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la evolutia in perspectiva a localitatii;
12 -  directiile de dezvoltare functionala in teritoriu; 
13 - traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean; 
14 - zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone. 
15 - lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare; 
16 - stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire; 
17 - delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni urbanistice de regenerare urbana. 
Planul urbanistic general se elaboreaza in baza strategiei de dezvoltare a localitatii si se coreleaza cu bugetul si programele de investitii publice ale localitatii, in vederea implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica. 

Prin Planul urbanistic general se identifica zone pentru care se pot institui reglementari ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu si de la care nu se pot acorda derogari. Aceste reglementari se formuleaza cu claritate in Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general. 

In vederea unei utilizari coerente si rationale a teritoriului localitatilor, zonele sau parcelele cu coeficienti de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general si regulamentul local aferent. 

Planul urbanistic general pentru intravilan s-a intocmit in format digital, pe suport grafic, la scara 1/5.000. Suportul topografic al planului de ansamblu al unitatii administrativ-teritoriale este la scara 1/25.000, furnizat de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.

Actualizarea suportului s-a făcut de catre autoritatile administratiei publice locale interesate, cu avizarea acestuia de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, pe baza masuratorilor sau pe baza ortofotoplanurilor. Documentaţia s-a definitivat în urma consultării succesive cu Consiliul local - Vinatori, observaţiile şi recomandările acestora  fiind cuprinse în P.U.G.
Planul Urbanistic General avizat şi aprobat conform legii, devine instrument de lucru al Consiliului Local în eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, la fundamentarea unor investiţii de la bugetul statului, în alte activităţi ale compartimentului tehnic de resort.
1.3.  
Surse de documentare
Pentru întocmirea Planului Urbanistic General al comunei Vinatori, au fost analizate o serie de studii, proiecte şi cercetări a căror concluzii a intervenit în propunerile de amenajare şi reglementări în cazul comunei în studiu.

Documentaţiile studiate sunt:                                          

-   P.A.T.J. (Planul de amenajare a teritoriului jud. Vrancea). Din această documentaţie s-au analizat date privind domeniul căilor de comunicaţie, potenţial economic şi uman, locul comunei  Vânători în ierarhia comunei judeţului;

     -    Planul Urbanistic General – elaborat de S.C. DOM PROIECT, în anul 2005.

Pentru realizarea planurilor localităţilor şi a teritoriului administrativ al comunei s-a efectuat reambularea ridicărilor topografice 1:5000 şi 1:25000.

Studiul geotehnic cu analiza geomorfologică a terenurilor a fost efectuat de S.C. GEOSTAR CONSTRUCT S.R.L. 

Datele menţionate în documentaţie au ca sursă: Direcţia Generală de Statistică Consiliul Local – Vinatori.

De asemeni s-au efectuat recunoaşteri de teren în scopul aprofundării şi detalierii datelor preluate de la sursele mai sus menţionate.

2. STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE
2.1. 
Istoric, evoluţia 

Comuna Vinatori este amplasată in partea de est a judetului Vrancea.
Procesul de constituire a aşezărilor omeneşti pe teritoriul actual al judeţului Vrancea a fost determinat de condiţiile istorice, economice şi sociale ale epocilor respective, precum şi de condiţiile geografice a teritoriului.            

Date certe despre comuna Vînători găsim în Marele Dic(ionar geografic al României vol. V, ap(rut în 1902 care menţionează localitatea Vînători ca “un cătun al comunei Jorăşti plasa Bilieşti” fiind înfiinţat în 1881 cu însurăţei împroprietăriţi. In document se precizează că erau 138 de suflete şi o biserică, dar nu se mai menţionează de unde erau aceşti însurăţei. 

In anul 1500 este prima atestare istorică cu referire la satul Jorăşti, într-o însemnare a lui Alexandru P. Arbore (n “Toponomii Putnene”. 

Numele satului Jorăşti provine dupa unii autori de la numele unei fiice a prinţului Mavrocordat, proprietarul moşiei pe care s-a înfiin(at satul. 

Satul Vînători a luat fiinţă în anul 1881 în urma împroprietăririi a 50 de familii de foşti luptători ai regimentului 8 Vînători din Focşani. 

Satul Petreşti a luat fiinţă în anul 1893. Numele satului provine de la numele ultimului arendaş al acestei moşii. Marea majoritate a veniturilor populaţiei în perioada mai sus amintită era constituită din venitul agricol, în proporţie de 60%, diferenţa fiind acoperită din salariile obţinute de cei care lucrau în sistemul de stat. 

Până în anul 1989 comuna era înregistrată cu peste 1200 navetişti ce lucrau în mediul urban. 
2.2.
Elemente ale cadrului natural

Comuna Vînători îşi desfaşoară teritoriul administrativ pe o suprafaţă de 8.690,0 ha. şi este aşezată din punct de vedere geografic în estul judeţului, în apropierea municipiului Focsani.

Conform atlasului geografic al Romaniei, perimetrul comunei este situat în zona de câmpie (câmpia joasă a Siretului sau Lunca Siretului. 

Această câmpie formează partea estică a bazinului hidrografic al râului Putna, reprezentând zona cu altitudinile cele mai coborâte (50-75 m.).

Suprafaţa terenului în general plană cu înclinare către est sud-est este fragmentată de albia râului Putna. In această zonă albia Putnei are o laţime de 100-200 m. cu numeroase meandre. 

Satele componente s-au dezvoltat de-a lungul râului Putna pe malul drept, mai mult faţă de cel stâng cu excepţia satelor Mirceştii Vechi (i Răduleşti aşezate pe terasa inferioară a râului Siret.

Apa subterană se află la adâncimi de 1-4 m. în zona Răduleşti, Mirceşti, la 12-13 m. în Mirceştii Noi şi la 14-15 m. Petreşti şi Jorăşti. Comuna dispune de o mare suprafaţă de luciu de apă (lacuri, bălţi, ape curgătoare).

In zonele de meandre ale râului Putna malurile sunt supuse la eroziune datorită viiturilor în perioadele de precipitaţii bogate.
Clima 

Prin poziţia geografică teritoriul comunei se caracterizează prin ierni reci şi veri călduroase şi uscate. Vânturile dominante sunt din nord-est.
Temperatura media anuala se situeaza la valori de 10°,prima zi de inghet apare intre 16.X. – 21.10.

Amplasarea comunei este in zona cu adancimi de inghet de 0,80 – 0,90 m – STAS 6054/77. 

Precipitatiile inscriu comuna in zona cu precipitatii de nivel redus, 450 – 500 mm/an.

Vegetaţia 

Vegetaţia forestier( ocupă 9,52 % din teritoriu comunei. 

Vegetaţia ierboasă este specifică zonei - ierburi perene ce constituie păşunile comunei, alte terenuri sunt cultivate cu cereale, şi într-o proporţie mai mică legume.
Hidrologia

Principalul emisar al apelor de precipitatii îl constituie râul Putna  care in zonele de meandre formeaza mai multe balti. O serie dn acestea s-au format si pe vechiul curs al siretului, in zona satului Radulesti ( Balta Radulesti, Balta Nucu I, Balta Nucu II, etc. ).

In zona Precistanu se afla vadul Garla Morilor, un canal deviat din Putna pe teritoriul satului Mircestii Noi.

Suprafata luciului de apa ( rauri, canale, balti )in com Vinatori o situeaza pe primul loc in jud. Vrancea.
Apa subterana se afla din belsug in comuna Vinatori. Aceasta apare de la adancimi foarte mici 1 - 4 m, in zona satului Răduleşti, la 12 – 13 m in satul Mircestii Noi si la adancime 14 -15 m in satele Petresti si Jorăsti.

Solurile

Din punct de vedere geologic, formatiunile din perimetrul comunei, apartin cuaternarului superior (holocen) fiind formate din pietrisuri cu nisipuri, argile prafuri si prafuri nisipoase loessoide. In buna masura aceste depozite apartin marelui con de dejectie al raului Putna, con in care formatiunile au fost depuse intr-o stratificatie incrucisata.

Grosimea mare a aluviunilor de pe cursul inferior al Putnei ca si al conului de dejectie pe care se afla comuna Vinatori, permeabilitatea foarte mare a pietrisurilor fac ca in unele perioade de seceta, apa raului Putna sa dispara si sa circule numai prin sedimentele sale.

Din punct de vedere al modelarii scoartei terestre actuale, in perimetrul comunei se produc fenomene de acumulare fluviatile la viituri.

Adancimea de inghet conform STAS 6054/1977 este de 0,80 – 0,90 m.

     Tectonica
Din punct de vedere tectonic, perimetrul comunei Vinatori se afla in zona depresiunii Odobesti cu sedimente groase cu manifestari de coborare a scoartei.

Intregul pachet de sedimente al depunerii, in adancime, sta pe zona de contact a trei mari placi tectonice: Platforma rusa, Platforma nord Dobrogeana si Placa Intrualpina.

Deplasarile produse intre aceste placi induc in teren miscari tectonice – cutremurele de pamant.

Conform STAS11100/1/77, comuna Vinatori face parte din zona cu gradul 9 de seismicitate.

Riscuri naturale

Conform Normativului GT 006/97 elaborat de ISPIF Bucuresti referitoare la potentialul de alunecare de teren aria studiata se caracterizeaza prin potential scazut, practic 0 de alunecare de teren.

In anii 2005 perimetrul comunei a fost inundat cu apele revarsate de pe cursul raului Putna si lacul de acumulare Beresti. O mare parte a a locuintelor a fost inundata precum si mari suprafete agricole. Innundarea perimetrului se considera a fi un accident legat de acumularile de pe Siret. Cele mai afectate localitati au fost: Radulesti, Mircestii Vechi si Jorasti.

2.3. 
Relaţii în teritoriu

Comuna Vînători se află situată în imediata apropiere a reşedinţei de judeţ, fiind amplasată în partea de est a judeţului, având ca vecini:

- la nord 
- comuna Garoafa;                   

- la est   
- jude(ul Galaţi, comuna Suraia si com. Biliesti;   

- la sud 
- comuna Rastoaca;                    

- la vest 
- teritoriul administrativ al municipiului Focşani;

Legătura cu celelalte comune ale judeţului se face prin umatoarele drumuri judetene si comunale: D.J. 204 E ,D.J. 205P ,D.J. 204 D, D.J. 204 G, DC 143, DC 144 si drumuri comunale secundare neclasificate.
Locuitorii comunei nu au acces direct la calea ferată. Cea mai apropiata statie CFR este in municipiul Focsani. 
Transportul auto cu mijloace de transport in comun, este asigurat de întreprinzători particulari.   
2.4. Activităţi  economice
Comuna Vînători are în componenţă şapte sate: Vînători, Jorăşti, Petreşti, Răduleşti, Mirceştii Noi, Mirceştii Vechi, Balta Raţei.
TOTAL ADMINISTRATIV



8.690 ha

din care:


TOTAL AGRICOL



6.781 ha

din care:

· arabil




6.065 ha

· păşuni



   623 ha

· fâneţe




       4 ha

· vii




     77 ha

· livezi




     12 ha


TOTAL NEAGRICOL


1.909 ha

din care:

· păduri




   827 ha

· ape   




   566 ha

· drumuri



   145 ha

· curţi construcţii


   317 ha

· neproductiv



     54 ha
Principala activitate economica a locuitorilor comunei este agricultura şi creşterea animalelor şi în mai mică măsură comerţul, prestările de servicii.    

Satele comunei sunt clasificate ca fiind sate cu funcţiuni dominant agricole.

Teritoriul comunei având un relief specific de câmpie cu o suprafaţă de teren agricol în proporţie de 78,03 % a facilitat cultivarea cerealelor, grădinăritul si cresterea animalelor.

Produsele agricole rezultate în urma activităţilor specifice sunt valorificate de către producătorii particulari în propriile gospodării sau se vând pe pieţele de desfacere a oraşului Focşani.                                             


Pe teritoriul comunei zootehnia este foarte bine reprezentată, prin existenţa mai multor societăţi care se ocupa cu cresterea animalelor. Acestea functioneaza in cladirile  fostelor C. A. P. –uri .  

Silvicultura 

Suprafaţa terenurilor cu vegetaţie forestieră din comună este de 827 ha. reprezentând 9,52 % din suprafaţa totală a comunei. Aceasta apartine urmatorilor proprietari:
- 686 ha - proprietate publica apartinand statului ;

        
-   81 ha – proprietate privata a Unitatilor Administrativ Teritoriale;


-   58 ha – proprietate privata a persoanelor fizice;


-     2 ha – proprietate obsteasca.

Activităţi industriale


Activităţile industriale sunt prezente in urmatoarele domenii:

•         prelucrare produse agricole 

· SC NETELEX - pres( de ulei  si moara (n satul Mirceştii Vechi;

· SC PROD COM IMPEX VASPET – fabrica de ulei, in satul Jorasti;

· SC VINSTAR SRL – procesare struguri;

•         alimentatie publica

· SIMARO COMIXT SRL – producator de produse de patiserie, in satul Vinatori;

· PRODECOM SRL – confectii imracaminte, in satul Vinatori.

Comerţul privat a luat avânt după 1990 fiind înfiinţate şi funcţionând magazine mixte în care se comercializează produse de larg consum.
Turism 
In partea de nord-est a comunei există Pădurea Neagră în suprafaţă de 359,60 ha. cu regim de rezervaţie naturală ornitologică (de protecţie pasaj păsări migatoare) , cat. UICN 4. 
In imediata apropiere a satului Petreşti la 5 km. de municipiul Focşani se află P(durea Crîng cu regim de rezervaţie peisagistică în suprafaţă de 125,82 ha., cuprinzând arbori seculari (cat. UICN 5) aparţinând domeniului public al comunei, conf. Hotaririi nr 12/18.09.1992, C.J. Vrancea, legiferata ca arie protejata prin Ordonanta 57/2007. 
Teritoriul comunei mai cuprinde şi o parte din Lunca Siretului (UICN 4 - cat. C) cotată ca rezervaţie naturală.
In zona Pădurea Neagră este amenajată - Fazaneria. 

In pădurea Crîng exist( două obiective cu caracter turistic: 

          - Muzeul de Etnografie şi tehnică populară în suprafaţă de 3 ha, care cuprinde              cele mai reprezentative tipuri de locuinţe vechi şi obiecte specifice diferitelor zone din judeţ. In aceeiasi incintă func(ionează şi o gradină zoologică. 

         - Complexul Căprioara în suprafaţă de 2,19 ha. - incinta amenajată şi modernizată în ultimii ani având o capacitate de 100 de locuri de cazare, precum şi posibilităţi de deservire a turiştilor în restaurantul şi barul aflate la parterul construcţiei. 

O altă unitate cu caracter de recreere şi agrement o constituie Plaja Putna, amplasată pe malul Putnei în partea de norde-est a satului Vînători. Suprafaţa de 14,2 ha. din care în intravilan 5,79 ha. este în administraţia Primăriei Vînători. Obiectivul nu dispune de amenajări deosebite, urmând ca în viitor să se găsească fondurile necesare asigurării celor mai bune condiţii de recreere şi divertisment a populaţiei comunei dar şi a municipiului Focşani.
2.5.
Populaţia. Elemente demografice şi sociale

Populaţia stabila in anul 2009 este de 7 063 locuitorii.           


Intreaga populaţie este de naţionalitate română şi religie ortodoxă.

Comparativ cu numărul populaţiei la ultimul recensământ, se constată o creştere a populaţiei, prin revenirea la sat a salariaţilor de la oraş cât şi prin sporul natural.

Populaţia stabila (n comuna Vînători pe sate componente se prezintă după cum urmează:

	satul
	Populaţia

	VINAŢURI
	1 469

	JORASTI
	1 707

	PETRESTI
	1 236

	MIRCESTII NOI
	1 140

	MIRCESTII VECHI
	   272 

	BALTA RATEI
	   265

	RADULASTI
	   974

	TOTAL
	           7 063


Sporul natural este negativ conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică.
	Anul
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	N(cuţi vii
	12
	7
	42
	54
	44


	Decedaţi
	78
	91
	76
	70
	76

	Spor natural
	- 66
	 - 84
	 - 34
	  -16
	-  32


Mişcarea populaţiei:

Din punct de vedere al mişcării migratorie mobilitatea este mare din analiza datelor statistice reieşind vizibil fenomenul de plecare din localitate – 1970 persoane.

Resursele de muncă şi populaţia ocupată
Din totalul populaţiei comunei in 2009, populaţia ocupată pe ramuri ale economiei se prezintă astfel: 

- industrie 

115
- comerţ 

    2 

- administraţie 
  28
- învăţământ 
 43 

- sănătate 

  14
Din totalul populaţiei, pe grupe de vârsta situatia este urmatoarea:

· 0 – 18 ani: 
    909 persoane

· 18 – 60 ani: 
5 224 persoane

· Peste 60 ani: 
   930 persoane
Restrângerea activităţii sau închiderea unor unităţi industriale din municipiul Focşani, a determinat revenirea în localitate a unui num(r de persoane. 

Pe teritoriul comunei Vînători sunt 1.868 gospodării în care conveţuiesc 2.087 familii.

2.6.
Circulaţia şi transportul

Principalele reţele de circulaţie şi transport existente sunt reprezentate la nivelul comunei de urmatoarele drumuri: 

· D.J. 204 E – Focşani (Km 0 + 0 00 - DN 2 ), Petreşti - Balta Raţei – Ciuşlea – Strajescu – Doaga – Marasesti – Haret – Panciu (Km 43 + 0 50 - DJ 205 F )  - lungime reala = 43,050 Km ; 
· D.J. 205 P - Putna ( Km 0 00 - DN2D), Ivănceşti – Făurei – Garoafa – Precistanu - Balta Raţei – Vînători - Mîndreşti, Milcovul ( Km 32 + 400 - DJ 204 A) - lungime reala = 31,000 Km;

· D.J. 204 D – Focşani ( Km 0 00 - DN2D) -  Suraia – Vadu Rosca – Vulturu – Hingulesti – Maluri - Măicăneşti (Km 32 + 400 - DJ 204 B) - lungime reala = 43,000 Km;

· D.J. 204 G – Mirceşti ( DJ 204 E, Km 9+900 ) – Răduleşti – Biliesti -  Suraia – Botirlau -  Gologanu (Km 32 + 400 - DJ 204 A) - lungime reala = 26,365Km;
· DC 144 – Petresti (DJ204 E Km 3+0 00) – Vinatori - lungime reala = 1,300 Km;

· DC 143 - Vinatori  ( D.J. 204 E  - km. 2+000 ) - Plaja Putna - lungime reala = 4,500 Km.
Pentru transport călători există curse asigurate de S.C. Transport Public S.A. Focşani, din 40 în 40 minute şi întreprinzători particulari.

Suprafata totală a reţelei de circulaţie din intravilan este de 145 ha ocupând un procent de 8% din total suprafaţă intravilan.   
2.7. Intravilan  existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial
Limita cadastrală a intravilanului existent cuprinde suprafeţele de teren ocupate de curţi construcţii şi amenajări.  

Ultimul perimetru avizat de OC.P.I. -Vrancea este cel aferent P.U.G.-ului realizat în anul 2000. conform bilanţurilor de mai jos.
Din analiza zonificării funcţionale se constată: 

Pentru cele şapte sate componente - zone functionale sunt după cum urmează: 

· Principala ocupant( a terenului o reprezintă zonele de gospodării individuale;

· Funcţiunile de interes public sunt neuniform reprezentate, predominând următoarele domenii: învăţământ, cultură, comerţ, producţie (mai puţine) circulaţie rutieră, servicii, gospodărie comunală, construcţii tehnico-edilitare.
                                       ZONE FUNCTIONALE 
	Localitatea
	Zonă obiective cu valoare de patrimoniu

	JORĂŞTI
	MONUMENTUL EROILOR (1916-1918)     

	MIRCEŞTII VECHI
	BISERICA "SF. VOIEVOZI" SEC. XVIII


	Localitatea
	Zone agrement       

	VÎNĂTORI
	PLAJA PUTNA                       

	PETREŞTI
	MUZEU ETNOGRAFIC

	
	PARC + TEREN DE SPORT

S.C. MARKET INTERNATIONAL TRUST

COMPLEX TURISTIC (CAPRIOARA( + PARCARE

	MIRCEŞTII NOI
	TEREN SPORT

	BALTA RAŢEI  
	ZONE DE AGREMENT               

PARC AGREMENT                     


	Localitatea
	Unităţi industriale şi depozite 

	VÎNĂTORI
	S.C. SIMARO COMIXT S.R.L.

S.C. PRODECOM S.R.L. – croitorie

	JORĂŞTI
	PROD COM IMPEX VASPET - fabric( ulei

	MIRCEŞTII VECHI
	NETELEX - pres( ulei + moară


	Localitatea
	Institutii publice şi servicii

	VÎNĂTORI
	SEDIU PRIMĂRIE   

SEDIU POLIŢIE

MAGAZIN UNIVERSAL

MAGAZIN MIXT – Tanase

P.F. CĂTĂMOIU NELU – at. Tâmplărie

A.F. MOCANU MARIANA – comerţ           

RUBIN IMEX – comerţ           
BLANARIA CAPRIOARA -conf.+curatatorie

DAVIMAR PROD – COM – comert

MANDOR COM - comert 

BUFET ADINIC – bufet

S.C. MOLD SERV S.R.L. . – comert

P.F. TEMADORU TOADER – at. tâmplărie

S.C. FAN STEF S.R.L. – construcţii    

MAGAZIN – Spartacus

MAGAZIN – David

OF. POŞTAL – Drăgan             

SCOALA I-VIII  + GRADINITA

CAMIN CULTURAL

DISPENSAR UMAN

FARMACIE

BISERICA

P.F. ŞTEFAN DORIN – At. reparaţii auto

P.F. ZADA RAŞCU EUGEN – construí
S.C. CONSULT EXING S.R.L.                 

S.C. NECTON STAR S.R.L. – magazine

S.C. CONTABILITATE + EXPERTIZE   

S.C. DYN CRIS S.R.L. – magazine         

S.C. ANAMARI CRIS S.R.L. - magazin     

S.C. SERVICII ECOLOGICE NEGREA SRL

S.C. ARTS PUBLICITATE S.R.L.                 

S.C. AGROCONTI S.R.L. - moară

S.C. POPTOS S.R.L. – agrement                

	RĂDULEŞTI
	SCOALA GENERALA + GRADINITA

BISERICA

MAGAZIN UNIVERSAL

CANTON SILVIC

MAGAZIN – Popescu

P.F. CRISTIAN OLGUŢA – moară

DISPENSAR + FARMACIE            

S.C. ALIMIR COM S.R.L. - magazin

S.C. FLOAREA DE COLŢ – bar 

S.C. SILGEM 95 COM S.R.L. 

S.C. SERE PLANT S.R.L. – seră legume

	PETREŞTI
	SCOALA 6 SALI + LABORATOR

MAGAZIN UNIVERSAL

BISERICA

P.F. CHIRILĂ MARIUS – comer(
S.C. AGRO ROTEX S.R.L.– comer(
GEVA SIR COM – comer(
S.C. ADICOM S.R.L. – comer(
S.C. VALI COM S.R.L. – comer(
S.C. CIP PROD S.R.L. – comer(
S.C. GEMINA SERVEXIM S.R.L. – comer(
ATELIER AUTO – P.F. Popa Vasile

S.C. BUDEANU – comer(
MAGAZIN – P.F. Ianciu Georgel

S.C. ECOSISTEM S.R.L. – mase plastice

S.C. FRATIA S.R.L. – magazine

P.F. NITU ZAMFIRICA – taximetrie

P.F. CORMANĂ ANGELICA – comerţ     
P.F. TOMA ADRIAN – comerţ     
P.F. BOBELEAC DORU NEDELCU – taximetrie

P.F. MIRODONE NICOLETA – comerţ     
P.F. LUPU VASILE – construcţii      
P.F. VIZITIU ION – construcţii      

P.F. NITU GHEORGHE – comerţ                   

P.F. NITU PETRICĂ – comerţ                   

P.F. IFTIMIE GICĂ – comerţ                   

	JORĂŞTI
	SCOALA 2 SALI CLASA + SALA GIMNASTICA

GRADINITA
MAGAZIN ALIMENTAR
BISERICA
S.C. GLAVSAL S.R.L. –comer(
ALMA - MI – IMPEX – comer(
TRADE COM – croitorie

	
	M.I. – REMIZA POMPIERI 

CANTON R.A.D.P.
BAR – P(scuci

MOARA – Anghelu((
S.C. MIG S.R.L. – magazine

P.F. NICHIFOR ILIE – at. Tâmplăriei

P.F. NECULA TUDORA – comerţ               
P.F. TULICĂ STELIAN – at. reparaţii auto

A.F. RĂILEANU ELENA – comerţ
P.F. BEJAN NECULAI – comerţ

P.F. NECULA TUDORA – comerţ                    
S.C. DOR TOTAL COM S.R.L. – magazín

	MIRCEŞTII VECHI
	BISERICA STIL VECHI

DISPENSAR UMAN + FARMACIE

P.F. IONIŢĂ ŞTEFAN                    

S.C. DOR TOTAL COM S.R.L. – dep.mat.construcţii
S.C. ZARE CAMARY S.R.L. - magazin

S.C. COTA SERV S.R.L. – magazín

	MIRCEŞTII NOI
	SCOALA - 7 SALI CLASA

GRADINITA

MOARA

TOIA PREST S.R.L. – comert

GOGU COM SERV –comer(
P.F. TUDORACHE C-TIN – comerţ
P.F. CÎRLIGEANU NELU – construí
A.F. LĂBUNTU IONUŢ – comerţ

P.F. MUNTEANU COSTICĂ –-  Atelier reparaţii auto

P.F. MIRODONE IONEL – construcţii            
P.F. PARASCHIV C-TIN – construcţii            

BISERICĂ

S.C. STANCIU ROMEO - magazin
S.C.VANESMAR S.R.L. – dep.mat.construcţii
S.C.CONSTANT INTERCOM S.R.L. – magazinţii

	BALTA RAŢEI
	SCOALA

BISERICA

ASAMI – comert

GRĂDINIŢĂ

CĂMIN CUTURAL


	Localitatea
	Unităţi agrozootehnice

	VÎNĂTORI
	SERV.AGROMEC

DISPENSAR VETERINAR

	RĂDULEŞTI
	FAZANARIE

	PETREŞTI
	S.C. AGROCOM.TI S.R.L.

S.C. INTER COMERŢ S.R.L. – creştere animale

	JORĂŞTI
	P.F. NEGOIŢĂ ANTON             

S.C. MERA COM INTERNAŢIONAL SRL

S.C. COM ALIMENT – Ezaru  

FERMĂ PISCICOLA

FERMA VACI – P(scuci

FERMA AGRICOLA - Chiril( Vasile

S.C. MILCOVUL S.A.                 

S.C. OLIMP S.R.L.       

P.F. SOARE LUCIAN         

S.C. POPA FAMILII S.R.L.

P.F. POPA STEFAN  

P.F. BORCEA DUMITRU

P.F. GORCEA NICOLAE

P.F. MIHAI SANDU    

P.F. BUDIŞTEANU LAURENŢIU DANIEL

S.C. THERY 2002 S.R.L. – SURAIA

S.C. MEMCOM CONSERV MILCOVUL SRL

	MIRCEŞTII NOI        
	S.C. VIN STAR S.R.L.   


	Localitatea
	Zonă gospodărie comunală 

	VÎNĂTORI
	CIMITIR                

	RĂDULEŞTI
	CIMITIR

	PETREŞTI
	CIMITIR

	
	CIMITIR

PUNCT COLECTARE AMBALAJE

	JORĂŞTI 
	CIMITIR

	MIRCEŞTII VECHI
	CIMITIR

	MIRCEŞTII NOI
	CIMITIR

	BALTA RAŢEI
	CIMITIR


Zona construcţii tehnico-edilitare 

In prezent funcţionează pentru complexul turistic CAPRIOARA o reţea de canalizare şi o staţie de epurare. 

Intreaga comună este electrificată şi mai recent s-a extins şi reţeaua telefonică. 

In satul Petreşti există o conductă de gaze naturale care alimentează complexul Căprioara şi locuinţele aflate pe traseul conductei. 

In planul de dezvoltare rurală este prevăzută extinderea acestei reţele de gaze pe întreg teritoriul satului. 

Terenuri libere - există în toate intravilanele satelor care se pot realiza construcţii în condiţiile ce vor fi prezentate in volumul II (Regulament local de urbanism( aferent P.U.G. 

Locuinţele  

Principalii indicatori de caracterizare a locuinţelor sunt: anul construirii, materialele din care au fost construite, număr de caturi, starea actuală, gradul de confort, etc. 

- numărul de persoane ce revin la o locuinţă rezultă din raportul:

populaţie
=7 063
   =
 3,13 persoane/locuinţă ,egala cu media pe ţară                     
nr. locuinţe
 2 253

 de 3,1 persoane/locuinţă       
.
Densitatea populaţiei în teritoriul administrativ se calculează prin raportul dintre num(rul de locuitori şi suprafaţă intravilane.

            7 063     

-----------    =  7,85 locuitori/ha.
898,64
Densitatea este relativ mică, datorită suprafeţelor mari de teren liber existent în intravilan. 
S I T U A Ţ I A

gospodăriilor şi a locuinţelor din satele

comunei VÎNĂTORI, jud. Vrancea

	Nr. crt.


	Satul


	Număr de gospo-

dării


	Locuinţe şi anexe gospodăreşti
	Alte construcţii care pot avea destinaţia de locuinţe (anexe exploataţie agricolă)

	
	
	
	Locuinţe
	Anexe

gospodăreşti
	

	1. 
	Vînători
	406
	407
	243
	cca. 23

	2.
	Jorăşti
	525
	525
	133
	cca. 20

	3.
	Petreşti
	343
	323
	53
	cca. 8

	4.
	Mirceştii Noi    
	386   
	386
	102
	cca. 12

	5.
	Răduleşti
	357
	357
	76
	-

	6.
	Mirceştii Vechi
	126
	126
	42
	-

	7.
	Balta Raţei       
	91
	129
	38
	-

	
	TOTAL
	2.234
	2.253
	692
	cca. 63


Analiza fondului construibil existent conduce la următoarele concluzii: 

· calitativ starea clădirilor este bună, situaţie care s-a constatat în ultimii ani; 

· materialele de constructie folosinte sunt: cărămidă, betoane şi în mai mică măsură 
     paiantă, chirpici, lemn; 

· fundaţiile sunt din beton; - învelitori din tablă, azbociment, ţiglă; 

2.8. 
Zone cu riscuri naturale

Teritoriul administrativ al comunei se află situat în zona de luncă a râului Putna şi parţial Siret. In comuna Vînători, zonele cu riscuri naturale sunt: 

· în bazinul hidrografic al râului Putna; 

· satele Vînători, Mirceştii Noi, Mirceştii Vechi şi Balta Raţei;  

· pe vechiul curs al râului Siret (bălţile Răduleşti, Nucu I, Nucu II) în dreptul satului 
      Răduleşti. 

In zonele de meandre ale râului Putna malurile sunt supuse la eroziune datorită viiturilor (n perioadele de precipitaţii bogate. 

Pe cursul râului Putna s-au executat lucrări de regularizare şi consolidări de maluri în dreptul satelor Jorăşti - 2 km., Vînători - 3,3 km., Mirceştii Noi, Mirceştii Vechi - 1,9 km. 

Extinderea suprafeţelor de intravilan s-a făcut pe suprafeţe fără pericol de inundare. 

Pentru combaterea fenomenului de inundare datorită ploilor abundente din perioadele de primăvară şi toamnă se recomandă realizarea de rigole de scurgere. 

Inundaţiile sunt întâlnite în perioada de ploi abundente sau primăvara la topirea bruscă a zăpezilor. 

Având în vedere inundaţiile care au avut loc în vara anului 2005, se recomandă mărirea zonei de protecţie faţă de albia majoră a râurilor, la 30,00 m. Se vor executa lucrări de regularizare şi consolidare a malurilor râurilor Putna şi Siret trecerea lor în vecinătatea localităţilor. 

SE VA ÎNTOCMI STUDIU DE INUNDABILITATE PENTRU DELIMITAREA CLARĂ A ZONELOR DE RISC LA INUNDAŢII.

Pe terenurile agricole din extravilan pentru eliminarea excesului de umiditate s-au amenajat un sistem de desecare în suprafaţă de 735 ha. 

Legat de structura geologică internă şi de mişcarea plăcilor din fundament cutremurele de tip vrâncean care îşi au epicentrul pe teritoriul comunei Vrîncioaia, impun măsuri speciale de protecţie.
2.9. Echipare edilitară
ALIMENTARE CU APA  – SITUATIA EXISTENTA
Localitatile com. Vinatori nu beneficiaza de alimentare cu apa in sistem centralizat. S-a intocmit documentatie – faza S.F. pentru alimentare cu apa pentru localitatea Jorasti.

Canalizarea 

In ceea ce priveşte canalizarea apelor uzate, nu exista sisteme centralizate in nici un  sat. 

Locuinţele în totalitate au W.C.-uri uscate cu hazna vidanjabilă. Canalizarea apelor convenţionale curate, adică pluviale este realizată prin rigole stradale, care conduc apele la emisarii din zonă, raurile Putna si Siret.

Este întocmită documentatie canalizare in sistem centralizat pentru localitatea Jorasti.

2.9.1. 
Lucrări hidro-ameliorative

Pe teritoriul administrativ al comunei Vînători există un sistem de desecare în suprafaţă de 735 ha., constituit din canale pentru eliminarea excesului de umiditate. De asemenea pentru terenurile agricole din extravilan s-a amenajat un sistem de irigaţie cu alimentare din râul Putna. Suprafaţa amenajată este de 2.430 ha. din care în sistem mare 2.130 ha. şi sistem local 300 ha.
Alimentarea cu energie electrică 

Toate satele comunei beneficiază de reţele de alimentare cu energie electrică prin racordul la staţia de transformare zona Măgura - Focşani. 

Sursele de alimentare sunt posturi de transformare de mică capacitate 20/0,4 KV amplasate colateral străzilor principale. 

Traseele reţelelor de medie tensiune 20 KV sunt de tip aerian, prezintă forme cu numeroase ramificaţii şi unghiuri (frânturi). 

După 1990 au intervenit unele dezechilibrări pe partea liniilor electrice de joasă tensiune ca urmare a dezvolt(rii unor activităţi la domiciliul locuitorilor, ca urmare a ridicării gradului de confort şi a extinderii intravilanelor prin construirea de noi locuinţe. Prin urmare zonele laterale al reţelelor de joasă tensiune cât şi porţiunile terminale depăşesc cu mult limitele admisibile de cădere a tensiunilor conform prescripţiilor RENEL. 



In ceea ce priveste canalizarea apelor uzate nu exista nici un sat cu exceptia complexului turistic Caprioara. Acesta are reteaua lui proprie de canalizare care strabate satul Vinatori pina la 

2.9.4. 
Telefonie

Comuna Vinatori este deservită de o centrală digitală. 
De la reţeaua majoră în zonele periferice cât şi la abonaţi, reţelele sunt aeriene cu linii individuale. În proporţie de 50% reţelele telefonice sunt montate pe stâlpi de energie electrică – 0,4 KW, în rest montare fiind pe stâlpi de telecomunicaţii din lemn.
2.9.5. 
Alimentarea cu căldură
Incălzirea fondului locativ existent se realizează cu sobe care folosesc combustibil solid - lemne sau cărbuni. Complexul turistic Căprioara are încălzire centrală cu combustibil pe gaze.
2.9.6.  Alimentarea cu gaze naturale 

Complexul turistic Căprioara este alimentat cu reţea de gaze naturale de la conductă magistrală ce alimentează şi municipiul Focşani. In perspectivă se preconizează extinderea reţelei pentru  satele Petreşti si Jorasti.

2.9.7. Gospodărie comunală 

Platformele de gunoi au fost desfiintate. 


În grija gospodăriei comunale intră cimitirele. 
In toate satele cu excepţia satului Mirceştii Noi există cimitire. Nu există solicitări de extindere a acestora.   


2.10. Probleme de mediu 
Situaţia existentă 

Cadrul natural (relieful, condiţii geotehnice, hidrologice, climă, spaţii verzi, cursuri şi oglinzi de apă). 

Din punct de vedere geologic, comuna Vînători se găseşte sub pătură sedimentară neozoică, masivul nord-dobrogean. 

Formaţiunile cuaternare din zonă acoperă formaţiunile neogene ale depresiunii Odobeşti. 

Partea ce cuprinde satele Balta Raţei, Petreşti şi o parte din Vînători aparţine unei zone de câmpie joasă şi este acoperită de o succesiune de depozite loessoide a căror grosime variază şi care sunt alcătuite din prafuri nisipoase, nisipuri argiloase şi argile gălbui în a caror masă se întâlnesc nisipuri grosiere sau pietrişuri mărunte. A doua parte cuprinde satele Mirceştii Noi şi Mirceştii Vechi, Răduleşti reprezentate de nisipuri şi pietrişuri. 

Apa subterana se afla la adâncimi mici intre 2-15 m. 

In zonele cu exces de umiditate în perioadele de ploi abundente s-a executat şi funcţionează un sistem de canale de desecare. 

Din punct de vedere al condiţiilor de fundare se înscriu în terenuri normale cu adâncimea de îngheţ 0,8-0,9 m. conform STAS 6054/77, cu gradul 9 de seismicitate, zona seismic( (A( şi perioada de colţ 1,0 secunde.
Clima 

Prin poziţia geografică teritoriul comunei se caracterizează prin ierni reci veri călduroase şi uscate. 

Temperatura medie anuala se situează în valori de 10(, prima zi de îngheţ apare între 16.X. - 21.X. 

Vânturile sunt dominante dinspre nord-est.
Cursuri şi oglinzi de apă 

Comuna este amplasată în bazinul hidrografic al râului Putna. 

Râul Putna este limitrof satelor Vînători, Mirceştii Noi, Mirceştii Vechi, Balta Raţei. 

In partea de est a satului Răduleşti sunt bălţile piscicole Răduleşti şi Colacu.

In partea de est a teritoriului administrativ al comunei se află râul Siret.
Resursele naturale ale solului şi subsolului - mod de valorificare raţională
Comna Vînători dispune de un  ridicat potenţial natural. Astfel din suprafaţa totală a comunei: 

78,03% - zonă agricolă, 

  9,52% -  terenuri forestiere.

                        6,51% - ape, 

                        0,58%  - terenuri neproductive, 
                        1,67% - căi de comunicaţie, 
                        3,65% - curţi construcţii,

Suprafaţa agricolă prezint( următoarea structură: 

- arabil
-
          69,79%
- păşune 
-

 7,17%
- fâneaţă
-

 0,05%

- vii

-

 0,88%

- livezi
-
-
 0,14%

Structura litologică a terenurilor favorizează dezvoltarea culturilor agricole, beneficiind şi de sistemul de irigaţie, care permite recolte bogate chiar şi în anii secetoşi. 

Suprafeţele de păşune naturale sau însămânţate contribuie şi ele la îmbogăţirea floristică a cadrului natural, dar şi la dezvoltarea zootehniei particulare sau în complexe. 

O altă bogaţie al solului o constituie terenurile forestiere care pe lângă rolul de protecţie şi de statut de rezervaţii naturale au un rol turistic şi de agrement, putând aduce venituri substanţiale comunei. 


De asemenea zona bălţilor de la Răduleşti constituie o bogăţie naturală în ceea ce priveşte organizarea de partide de pescuit. 

In partea de est a satului Vînători pe malul Putnei există amenajată o zonă de plajă, zonă care întregeşte potenţialul turistic şi de agrement al comunei.

Riscuri naturale - (cutremure, alunecări, prăbuşiri de teren, căderi de roci, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, emisii radioactive naturale)

Cutremure - Perimetrul comunei Vînători se află amplasat conform (Indicativ P.100/92 - Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice( amplasat în zona seismică A - perioada de colţ  1,0 sec. 


Legat de structura geologică internă şi de mişcarea plăcilor de fundament, cutremurele de tip vrâncean, care îşi au epicentru pe teritoriul judeţului, impun măsuri speciale de protecţie.

Alunecările, prăbuşirile de teren - având (n vedere relieful preponderent de câmpie nu s-au înregistrat fenomene de alunecare de teren.
Inundaţii  

In perioadele de ploi abundente cu viituri mari pe râul Putna s-au înregistrat ruperi de maluri în zonele de meandre, fapt pentru care s-au executat lucrări de regularizare şi consolidare de maluri în dreptul satelor Vînători - 3,3 km., Jorăşti - 2 km., Mirceştii Noi şi Mirceştii Vechi - 1,9 km. 

Pentru eliminarea excesului de umiditate de pe terenurile agricole s-au executat lucrări de desecare.

Emisii radioactive - nu au fost semnalate în zonă.

Obiective industriale şi zone periculoase 

Pe teritoriul comunei Vînători nu funcţionează unităţi industriale mari şi doar nişte prese de ulei de mică capacitate care şi-au rezolvat probleme de poluare odată cu obţinerea avizului de funcţionare. 

Complexele pentru cresterea animalelor vor trebui s( respecte toate normele de protecţia mediului, norme sanitare în vigoare pentru eliminarea tuturor noxelor de orice natură care pot afecta solul, apele sau aerul. Aceste norme sunt impuse de unităţile competente care eliberează autorităţile de funcţionare a acestor unităţi.

Monumente ale naturii şi istorice 

In satul Jorăşti în curtea bisericii a fost înălţat un monument al eroilor(1916 – 1918) cu nr.cod de identificare 40 D0038. 

La Mirceştii Vechi există monumentul istoric - biserica (Sfinţii Voievozi( care datează din secolul XVIII, cu număr cod de identificare 40B0121. 
Zonele de protectie a monumentelor istorice se stabilesc pe baza studilor de specialitate intocmite prin grija Directei monumentelor istorice in colaborare cu organele specializate ale MLPAT, MAPPN si ale autoritatilor publice locale (Legea 41 / 1995 ). Scurta descriere a monumentelor:

Biserica "Sf. Voievozi", sat Mircestii Vechi, comuna Vanatori 


Cult: ortodox
Localitatea: Mircestii Vechi
Adresa: Comuna Vanatori
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-II-m-B-06521

	







	Scurtă descriere

          Biserica cu hramul „Sf. Voievozi” monument istoric cod LMI VN-II-m-B-06521, a fost construita în secolul XVIII în timpul domniei lui Constantin Mavrocordat. Din inscriptia ce se afla pe unul din peretii bisericii se poate constata ca lacasul sfânt a fost renovat si restaurat în anul 1802 de catre Lucia Kara Efendi Teodor.
       Biserica este construita în forma de cruce, în stilul moldovenesc fara cupola, adaugându-se între anii 1925-1930 doua marchize din lemn. Pictura initiala nu a fost cunoscuta, ulterior pictându-se în anul 1943 în  „tempera” de catre pictorul Pascu Vasile.
Descrierea traselului care poate fi folosit pentru a ajunge la obiectiv

DJ Focsani - Doaga


Monumentul Eroilor (1916-1918), sat Jorăşti, comuna Vânători 


Localitatea: Sat Jorăşti
Adresa: Comuna Vânători
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): VN-IV-m-B-06627

	



	Scurtă descriere

       În curtea bisericii din satul Jorasti se afla monumentul istoric cod LMI VN-IV-m-B-06627 ridicat în amintirea „Eroilor cazuti în razboiul anului 1916-1918 pentru întregirea neamului”. 

       Pe frontispiciu se poate citi cea de-a doua inscriptie „Acest sfânt monument s-a ridicat înspre pomenire eroilor de piosul crestin Toader Butuceanu si sotia sa Maria în anul amintirei 1921”.

      În continuare sunt consemnati 67 de soldati din partea locului cazuti în luptele primului razboi mondial. Monumentul a fost înaltat în anul1921 prin contributia publica si prin initiativa unor personalitati locale.

       Monumentul cu o inaltime de 2.50 m se înfatiseaza sub forma unei cruci din beton.

Descrierea traselului care poate fi folosit pentru a ajunge la obiectiv

Sat Jorasti, comuna Vânatori, in incinta bisericii



Până la efectuarea acestor studii, se impune zona de protectie fata de monumente, astfel:

-  intravilan pe o raza de 200,00 m;

- extravilan pe o raza de 500 m.

Pe teritoriul administrativ al comunei Vînători se întâlnesc următoarele rezervaţii Categorii de arii naturale protejate (rezervatii naturale, SCI, SPA) suprapuse teritoriului administrativ al comunei Vanatori:

1. aria de protecţie specială avifaunistică Lunca Siretului Inferior(cod ROSPA0071)  cu o  suprafata  de 38 496 ha. desemnata prin HG nr. 1284 din 24 octombrie 2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 
2. situl de importanţă comunitară Pădurea Merişor-Cotul Zătuanului (cod ROSCI0162) desemnat prin ORDIN nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
3. Rezervaţia naturală Pădurea Merişor-Cotul Zătuanului cu o  suprafata  de 469 ha, desemnata prin HG nr. 1143 /2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate
SCURTA DESCRIERE  Padurea Merisor - Cotul Zatuanului ocupa un sector din  Lunca Siretului,  situat la est de linia ce ar uni localitatea Ciuslea, trupul de padure Padurea Neagra si localitatea Radulesti.

Situata in  extremitatea nord – estica  a Campiei Romane, in sectorul sudic al Culoarului Siretului, Padurea Merisor - Cotul Zatuanului, se afla la interferenta  unitatilor majore de relief reprezentate de  Subcarpati,  Podisul Moldovei si Campia Romana, la  raspantia bioregiunilor  Pontice si Continentale. Relieful arealului se inscrie in tipul campiei aluviale joase  caracterizat de divagari si subsidenta activa. Arealul Padurea Merisor - Cotul Zatuanului , reprezinta un spatiu geografic individualizat,  in care complexul elementelor geografice,  asigura   favorabilitatea  dezvoltarii unor ecosisteme deosebit de valoroase. 

4.  Rezervaţia naturală Lunca Siretului -trup Padurea Neagra (cod 2.827), cu o  suprafata  de 359,60 ha. desemnata prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000  privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate

SCURTA DESCRIERE  Aria protejata include doua areale distincte individualizate in trupuri de padure de lunca. Trupul Padurea Neagra  este situat la nordul localitatii Radulesti, fiind inconjurat de terenuri arabile. Trupul Padurea Dumbravita  este strabatut in nord de Putna iar in zona mediana  de Drumul  Judetean 204 Focsani – Galati. Ambele paduri reprezinta un important areal de refugiu al pasarilor pe parcursul intregului an si in special  in timpul pasajelor de migratii. Rezervaţia naturala Pădurea Neagră se suprapune Luncii Siretului şi se caracterizează printr-un microrelief format din terase aluvionare joase (altitudine cca. 40 m), grinduri şi conuri de dejecţie laterală, microdepresiuni cu apă stagnată, intre care unele sunt braţe părăsite ale Siretului, rezultate prin deplasarea albiei minore a acestuia spre est.

  Pădurea Crîng - în apropierea satului Petreşti cu regim de rezervaţie naturala peisagistică de arbori seculari, agrement si protectie Muzeu etnografic în suprafaţă de 123,70 ha. - cat. UICN5, declarata rezervatie prin H C J Vrancea nr. 12 / 18.09. 1992.
Autorizarea executarii constructiilor in rezervatii naturale protejate, delimitate conform legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor si Padurilor si Protectiei Mediului si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
Zone de recreere si agrement

Având în vedere cadrul natural al comunei Vînători: Pădurea Neagră, Pădurea Crîng şi o suită de bălti piscicole din bazinul Putnei, zona este propice pentru activităţi turistice şi de agrement. 

In zona Pădurea Neagră este amenajată - Fazaneria. 

In zona Crîng există două obiective cu caracter turistic. 

· Muzeul de Etnografie şi tehnică populară în suprafaţă de 3 ha., care cuprinde cele mai reprezentative tipuri de locuinţe vechi şi obiecte specifice diferitelor zone din judeţ. In aceeiaşi incintă func(ionează şi o gradină zoologică ce are condiţii precare de funcţionare datorită fondurilor limitate alocate acestui obiectiv. 

· Complexul Căprioara în suprafaţă de 2,19 ha. - incinta amenajată şi modernizată în ultimii ani având o capacitate de 100 de locuri de cazare, precum şi posibilităţi de deservire a turiştilor în restaurantul şi barul aflate la parterul construcţiei. 

O altă unitate cu caracter de recreere şi agrement o constituie Plaja Putna, amplasată pe malul Putnei în partea de nord-est a satului Vînători. Suprafaţa de 14,2 ha. din careîn intravilan 5,79 ha. este în administraţia Primăriei Vînători. Obiectivul nu dispune de amenajări deosebite, urmând ca în viitor să se găsească fondurile necesare asigurării celor mai bune condiţii de recreere şi divertisment a populaţiei comunei dar şi a municipiului Focşani.
Reţeaua principală de căi de comunicaţie: 

Drum judeţean: 204 E, 205 P, 204 D, 204 G;

Drumuri comunale 143, 144
Sursa de poluare o constituie circulaţia pe drumuri şi în special pe cele neamenajate.
Disfuncţionalităţi - priorităţi (mediu) 

Analizând situaţia existentă a zonelor funcţionale s-a constatat o serie de disfuncţionalităţi necesare a fi eliminate sau ameliorate. 

Zonificarea utilizării terenului pe folosinţe s-a conturat de-a lungul timpului. 

Zonele de locuinţe şi funcţiuni complementare prezintă carenţe calitative ale construcţiilor şi spaţiilor aferente sub aspect estetic - excepţie făcând zona de locuinţe noi de pe raza satului Petreşti. 

Instituţiile şi serviciile de interes public sunt slab (sau de loc) reprezentate în satele componente cu excepţia satul Vînători, reşedinţă de comună.

Astfel comuna este deservită de un singur dispensar şi o farmacie în satul Vînători.

Si celelalte servicii: postă, telefon, CEC, poliţie, se regăsesc tot în satul de reşedinţă. Acest inconvenient este redus doar la distanţele relativ mici dintre sate.

· Zona centrală a satului reşedinţă este neclar definită;

· Reabilitarea construcţiilor vechi sau afectate de cutremure: şcoli, cămine culturale, 
     locuinţe;

· Terenuri libere: arabil, păşune, aflate în intravilan ;

· Terenuri împădurite şi cu vegetaţie forestieră sunt amplasate în extravilan;


Calitatea aerului - nu pune probleme deosebite importante privind poluarea atmosferei, existând influenţe doar de la poluarea cu pulberi sedimentabile provenite de la zona industrială a oraşului Focşani.

Restituirea apelor uzate încărcate cu impurităţi (suspensii solide, substanţe organice biodegradabile de origine animală sau vegetală, substanţe organice de sinteză) constituie o gravă agresiune asupra mediului, în general şi asupra apelor de suprafaţă şi subterane, în special.
2.11. 
Disfuncţionalităţi 

Fiind o comună cu localităţi mici, în cadrul intravilanelor nu există incomodări între zonele funcţionale.

Toate unităţile cu profil agricol sunt amplasate la periferia zonei de locuinţe şi funcţiuni complementare.

Fiind o zonă exclusiv agricolă nu s-au dezvoltat unităţi industriale semnificative care prin prezenţa sau profilul lor să incomodeze zona de locuinţe şi dotări.

Din punct de vedere al eroziunii solului se impune măsuri de reducere a eroziunii în zona Putna pentru a se putea amenaja plaja şi un Complex turistic şi al siguranţei în zona de locuinţe de pe traseul râului (vezi sat Jorăşti).

In zona de industrie mică a localităţii Vînători se impune reprofilarea unităţii sau luarea de măsuri pentru reducerea noxelor produse.

Zona de ruine a bisericii Mirceştii Vechi precum şi biserica în care se oficiază impune o zonă de protecţie cu valoare istorică.

Din punct de vedere al forţei de muncă, tendinţa din ultimii 3 ani este ca populaţia rurală să-şi reia ocupaţia de agricultori. Potenţialul de forţă de muncă nu este excedentar faţă de necesarul de forţă de muncă din acest domeniu.

Starea fondului de locuit impune mai multe probleme: cererea mare de autorizaţii de construcţii ar impune mărirea intravilanurilor pentru satele Vînători, Petreşti şi Jorăşti având în vedere facilităţile privind legătura rapidă cu orasul Focşani, starea bună a drumurilor din zonă şi posibilităţile de organizare si îmbunătăţire a confortului prin utilităţi suplimentare (alimentare cu apa, canalizare).

Disfuncţionalităţile apar prin faptul ca terenul din afara intravilanului acestor sate este irigat şi în conformitate cu Legea 18/1991 nu se poate schimba folosinţa terenului în alte terenuri, decât prin hotărâre de guvern.

Pentru aceste sate rezerva de teren pentru construcţii este foarte limitată.

Acest aspect nu apare la satele Răduleşti, Mirceştii Vechi şi Balta Raţei, unde rezerva de teren pentru construcţii şi obiective de utilitate publică există dar numărul de 
locuitori fiind mai mic iar populaţia îmbătrânită nu se mai pune aceste probleme în mod deosebit.

O problemă importantă o constituie declanşarea unui proces de reconstrucţie biologic( şi protecţie a valorilor mediului natural precum şi întreţinerea, organizarea şi reconstrucţia ecologică a pădurilor.
2.12. Necesiăţi şi opţiuni ale populaţiei 
In urma analizei situaţiei existente reprezentanţii locuitorilor comunei şi-au prezentat opţiunile, stabilind priorităţile după cum urmează:

· extindere intravilan - pentru construire;

· îmbunătăţirea legăturilor carosabile între localităţile comunei;

· realizarea reţelelor tehnico-edilitare pentru satele Vînători şi Jorăşti;   

· realizare reţelei de distribuţie gaze naturale;

· construirea unui dispensar în satul Mirceştii Vechi;

· construirea unui nou sediu de primărie; 

· reparaţii capitale la gradiniţele din satele Jorasti si Petresti;

· reparaţii capitale la şcoala cu clasele I - VIII din satul Mircestii Noi;

· reabilitare Dispensar uman in satul Vinatori;

· extindere retele electrice;

· modernizare Baza Sportiva – sat Jorasti;

· reabilitare stadion – sat Mircestii Noi;

· construire sala de sport la scolile din localitatile Vinatori si Mircestii Noi;

· reabilitare Sala de Festivitati – sat Balta Ratei;

· costruire Camin cultural – sat Jorasti.

3. 
PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA
3.1. Studii de fundamentare 
Elaborarea documentaţiei de urbanism se sprijină pe studiile de specialitate ale diverselor domenii de activitate. Aceste studii, prin concluziile şi propunerile lor, fundamentează prevederile generale de amenajare teritorială şi dezvoltare. 

Pe lângă studiile de fundamentare existente (i cele elaborate o dată cu P.U.G. se vor prezenta sintetic principalele concluzii extrase din P.A.T.J. Vrancea (proiect nr. 42-A3/mai 1995 elaborat de URBAN PROIECT). 
3.2. Evoluţia posibilă, priorităţi 
Posibilităţi de formare a sistemelor de localităţi 

Judeţul Vrancea se caracterizează prin dezvoltări diferenţiate a teritoriului.

Aceste dezechilibre între est şi vest între extremităţi şi centru au mai multe explicaţii: relieful, dezvoltarea căilor de comunicaţie pe unele direcţii preponderente - modificări administrative interjudeţene (plase, raioane, comune) în ultimii 70-80 de ani, existenţa unor resurse naturale, dezvoltarea istorică şi culturală diferită şi dirijarea unor investiţii importante cu predilecţie în alte zone. 

Pentru evitarea acestor discrepanţe ca şi alte fenomene negative, în special fenomenul de migraţie al populaţiei şi vidarea treptată a spaţiului rural, este necesară o strategie de sprijinire a zonelor rămase în urmă şi echilibrarea treptată a reţelelor de localităţi. 

O dezvoltarea echilibrată reduce tendinţele centrifuge şi implicit efectele nocive asupra mediului. Asocierea localităţilor urbane şi rurale în cadrul unor sisteme determinate în special de intensitatea şi diversitatea relaţiilor de cooperare, permite o repartizare raţională şi echilibrată a investi(iilor, o mai raţională folosire a dotărilor social-culturale şi echipărilor tehnice. 

Formarea sistemelor de localităţi comportă organizarea treptată a unor ansambluri de sisteme de diferite grade de comlexitate, de la sistemele unităţilor administrativ teritoriale de bază (oraşul şi comuna) până la sistemul judeţean. 

Sistemul zonal intercomunal - reprezintă tipul de sisteme ce acoperă întreg teritoriu unui judeţ, deoarece integrează grupări de comune polarizate şi coordonate de un oraş existent sau de un viitor oraş. 

Pentru judeţul Vrancea au fost identificate 10 posibile sisteme intercomunale. Organizarea acestor sisteme, deşi pare pur teoretică, ne va ajuta la o repartiţie echilibrată a dotărilor de servire teritorială (sănătate, învăţământ, comerţ, cultură-sport, financiar-bancar) la promovarea unor politici care să sprijine dezvoltarea zonelor rămase în urmă şi echilibrarea treptată a reţelei de localităţi şi a echipării teritoriului.

Conform planşei nr. 4 (25) din P.A.T.J. -Vrancea - comuna Vînători este încadrată în sistemul intercomunal cu reşedinţa în oraşul Focşani.

Direcţia prioritară în evoluţia comunei Vînători o constituie valorificarea terenurilor agricole, creşterea animalelor şi dezvoltarea la maxim a potenţialului turistic în special cel de la sfârşit de săptămână. 

Pădurea Neagră, Pădurea Crîng, cu obiectivele lor - Fazanerie, Complexul Căprioara, Muzeul satului, Plaja Putna precum şi bălţile piscicole de la Răduleşti, oferă locuri pitoreşti creând un cadru favorabil pentru odihnă şi recreere.

Obiectivele de utilitate publică necesare: alimentare cu apa, canalizare, telefoane, modernizări de drumuri, investiţii publice, etc. se pot fundamenta pe baza P.U.G. aprobat, în cadrul documentaţiilor privind solicitarea de fonduri de la bugetul statului.

In afara sistemelor intercomunale, în judeţ se va structura pornind de la funcţiunea dominantă municipiului Focşani, un sistem zonal principal ce va include 3 sisteme intercomunale. 

Sistemul zonal judeţean, însumarea tuturor sistemelor zonale intercomunale formează pe baza relaţiilor fireşti între localităţile ce apar(in de această structură administrativ teritorială - judeţul. 

Echilibrarea reţelelor de localităţi urbane prin dezvoltarea de noi oraşe în partea sud-vestică a judeţului trebuie să constituie o preocupare permanentă a factorilor de decizie. 

Respectarea opţiunilor populaţiei locale privind dezvoltarea unităţilor care să le asigure un trai decent, propunerile consilierilor locali privind sistematizarea localităţilor, pot asigura o dezvoltare armonioasă a localităţilor.
3.3. Optimizarea reţelelor (n teritoriu 
Comuna Vînători se află amplasată pe axa de interes local în zona de câmpie cu însemnat potenţial agricol şi turistic. 

Se constată o dezvoltare neuniformă a satelor componente existând un decalaj între satele Balta Raţei, Mirceştii Vechi şi celelalte sate componente.

Pentru eliminarea acestor decalaje şi ridicării calităţii vieţii este necesară stimularea iniţiativei particulare, aplicarea de fonduri din partea autorităţilor locale judeţene şi după caz guvernamentale.
3.4. Dezvoltarea activităţilor 
Iniţiativa particulară ar trebui încurajată mai mult pe direcţia industriei prelucrătoare în vederea valorificării produselor vegetale şi animale.

Lipsa centrelor de colectare - depozitare, colaborată cu nevoile populaţiei de a-şi valorifica roadele activităţii în agricultură, zootehnie, impune încurajarea şi stimularea unor astfel de centre, la distanţe şi pe trasee accesibile locuitorilor din toate satele comunei.

Stimularea înfiinţării şi dezvoltării unor activităţi economice organizate în întreprinderi mici şi mijlocii poate determina profilul economic al comunei.

Pentru practicarea turismului rural, ar putea fi o bună sursă de venituri necesare dezvoltării economiei culturale a comunei.

Pentru practicarea turismului în afara de condiţiile naturale, trebuie îndeplinite şi anumite cerinţe legate de asigurarea unor standarde de locuire şi de întreţinere.

Sectorul serviciilor, fiind insuficient dezvoltat şi puţin diversificat ar putea constitui atractivitate, atât prin volumul relativ redus al investi(iilor de pornire, necesar, cât şi prin existenţa cererii pe piaţă.
3.5. Evoluţia populaţiei 
Faţă de potenţialul material şi uman semnalat se poate vorbi despre o posibilă evoluţie a comunei Vînători. 

Conform datelor obţinute de la Direcţia de Statistică Vrancea, populaţia stabilă este în creştere în ultimii ani. 

Dacă va continua tendinţa demografică recentă dacă rata natalităţii va continua să deservească, chiar dacă în ritmuri mai mici decât în prezent şi dacă rata mortalităţii se va menţine la acelaşi nivel se va putea înregistra o creştere mai mare a numărului populaţiei. 

In privinţa sporului migratoriu este posibil ca el s( descrească faţă de nivelul actual. 

Dezvoltarea bazată pe sporul natural al populaţiei poate fi îmbunătăţită numai prin crearea unor noi locuri de muncă pe teritoriul comunei, în special în sectorul serviciilor si turismului.
3.6. Organizarea circulaţiei 
Dezvoltarea reţelei de circulaţie, prin modernizarea arterelor existente din comuna Vînători, parte integrantă a planului urbanistic joacă un rol important în dezvoltarea socială a localităţilor prin punerea (n valoare a resurselor naturale.

Stabilirea amplasamentelor noilor obiective comerciale, social-culturale şi de locuire în comuna Vînători se va face ţinându-se seama şi de posibilităţile folosirii reţelei de străzi rurale existente, asigurându-se caracterul multifuncţional al arterelor modernizate pentru legătura comunei cu satele. 

Străzile din localităţile rurale ale comunei Vînători se clasifică în raport cu traficul şi funcţiunile pe care le îndeplinesc astfel:  

a) - străzi principale; 

b) - străzi secundare; 

Incadrarea în categoria străzilor comunei se face de Consiliul Local Vînători, pe baza studiului de dezvoltare şi organizare a traficului. 

Drumul judeţean 205 P îşi păstrează categoria funcţională din care face parte, fiind considerat stradă principală în satele Balta Raţei şi Jorăşti. Este propus pentru modernizare pe o lungime de 2,9 km. dintre care 2,4 km. în zona satului Jorăşti.

Drumul judeţean 204 E îşi păstrează categoria funcţională din care face parte, fiind considerat stradă principală pe traseul ce străbate satul Miceştii Noi, fiind propus pentru modernizare pe o lungime de 1,8 km. 

Drumul judeţean 204 D îşi păstrează categoria funcţională din care face parte, fiind considerat stradă principală pe traseul ce străbate satul Miceştii Vechi, fiind propus pentru modernizare pe o lungime de 1,9 km. 

Drumul judeţean 204 G îşi păstrează categoria funcţională din care face parte, fiind considerat stradă principală pe traseul ce străbate satul Răduleşti, fiind propus pentru amenajare - 0,9 km. 

Reabilitatea drumurilor judeţene, sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea numărului de benzi fiind străzi principale cade în sarcina Administraţiei de drumuri şi Poduri Vrancea. 

Drumul comunal 143 - este stradă principală în satul Vînători, face parte din nomenclatorul drumurilor clasate. 

Drumul comunal 144 – este alt drumuri clasate care trec pe teritoriul administrativ al comunei.

Drumurile comunale cât şi străzile secundare sunt în administraţia primăriei, urmând ca în funcţie de aportul lor de degradare să se stabilească priorităţile de modernizare şi de alocarea fondurilor necesare.

Zona străzilor din localităţile rurale include partea carosabilă, acostamente, şanţuri şi rigole, trotuare, spaţii verzi, suprafeţe adiacente pentru parcaje, suprafeţe necesare amplasării anexelor acestora. 

Pe sectorul de stradă din localităţile rurale unde se preconizează să se realizeze canalizarea se va executa acostamentul pavat şi izolat cu bordură iar pe sectoarele de străzi fără bordură, scurgerea apelor trebuie asigurată prin şan(uri amenajate, cu dirijarea scurgerilor în afara zonelor de siguranţă a drumurilor. 

Drum clasificat - drum judeţean au următoarele caracteristici: 

- lăţimea parţii carosabile 

- 6,00 m. 

- benzi de încadrare consolidare 
- 2 x 0,25 m. 

- acostamente 


- 2 x 1,00 m. 

In intravilan se prevăd la D.J.: 

- trotuare 2 x 1,0 m. 

- lăţimea părţii carosabile 8,00 m. - conform Legii 82/98. 

Străzile principale, drumuri neclasificate, în localităţi rurale - cu două benzi de circulaţie, pentru trafic în dublu sens, distanţele între garduri sau construcţii sunt de 11,00 m. 

Pentru dezvoltarea  capacităţii de circulaţie a drumurilor publice DJ 204 E, DJ 204 d, DJ 204 G, DJ 204 P, pe sectorul unde traversează localităţile, sate componente ale comunei Vînători, se va asigura o distanţă minimă între garduri sau construcţii situate de o parte şi de alta a drumului judeţean de 22,00 m. 

Pentru străzile principale, drumurile comunale clasate - DC 143, DC 144, se va asigura o distanţă între garduri de 20,0 m.

Străzile secundare, cu o bandă de circulaţie, pentru trafic cu intensitate redusă, lăţimea carosabilă 4,00 m., acostamente 2 x 0,50 m., şanţuri şi rigole, platforma drumului va fi de 5,00 m. Lăţimea străzilor secundare nu va fi mai mică de 5,00 m. Lungimea străzilor secundare nu va fi mai mare de 100,00 m. pentru fiecare în parte. 

Platformele străzilor din comuna Vînători, vor fi mărginite de şanţuri şi rigole. In zona podeţelor de traversare şi în zona descărcării apelor meteorice, vor fi prevăzute cu dale din beton prefabricate sau pereu din bolovani de râu aşezaţi pe un beton proaspăt. Pentru circulaţia pietonilor se prevăd trotuare cu lăţimea de 1,00 m. 

Stâlpii pentru iluminat şi reţele telefonice se amplasează la distanţa minimă de 1,00 m. de partea carosabilă. Distanţele între garduri sau construcţii se măresc în zonele de intersecţie a străzilor din localităţile comunei Vînători, funcţie de condiţiile specifice de amenajare, corespunzător relaţiilor dintre fluxurile curente, precum şi de condiţiile de fluentă, vizibilitate şi siguranţă prevăzute în normele tehnice în vigoare. Pentru alinierea părţii carosabile a străzilor se pot efectua, potrivit dispoziţiilor legale, unele corecturi prin retrageri de garduri, fără demolări de clădiri, asigurându-se trotuare cu lăţimea minimă de 0,75 m. 

Siguranţa circulaţiei 

Pe traseul drumurilor ce traversează localităţile comunei Vînători, s-au prevăzut indicatoare rutiere cu rol de avertizare, orientare, dirijare şi interdicţie, astfel încât să se prevină utilizatorii asupra pericolelor potenţiale, cât şi a informării şi dirijării lor către destinaţia dorită. Amplasarea indicatoarelor de circulaţie va respecta condiţiile impuse de serviciul circulaţiei din cadrul Administraţiei de Drumuri - Poduri Vrancea şi Poliţia Rutieră. 

Reglementări privind zona drumurilor 

Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii (n orice scop se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului. 

In zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau instalaţii, care nu aparţin drumului public şi care periclitează siguranţa circulaţiei. 

O importantă deosebită pentru modernizarea comunei Vînători şi ridicarea gradului de civilizaţie o reprezintă legătura rutieră, care trebuie să se desfăşoare (n condiţii cât mai sigure, pe orice vreme, să asigure un grad cât mai mic de poluare. 

Praful provocat de autovehiculele ce se deplasează pe drumurile neamenajate este cu mult mai nociv decât cantitatea de gaze de eşapament a autovehiculelor, care se deplasează pe drumul public din intravilanul comunei Vînători

Colectarea şi evacuarea apelor din zona drumurilor, execuţia de podeţe şi reabilitarea celor existente, este o cerinţă de bază pentru viabilitatea căilor de comunicaţii din comună. 

Profilele transversale caracteristice ale străzilor, care traversează satele comunei Vînători se împart în: 

· străzi principale clasate - DJ 204 E, DJ 204 G, DJ 205 P, DJ 205 D,  DC 143, DC 144;
· străzi principale interioare de legătură - tip 1; 

· străzi secundare - uliţe - deservire locală - tip 2; 

Profilele transversale sunt prezentate în anexa pe planurile de reglementări ale P.U.G.-ului. 

Condiţiile de avizare impuse cu privire la execuţia unei lucrări (n zona drumurilor, din satele comunei Vînători, sunt obligatorii şi trebuiesc respectate.

Proiectarea, construirea sau amenajarea căilor de acces la drumurilor publice se face potrivit legilaţiei în vigoare, de către cei interesaţi, cu acordul prealabil al administratorului drumului şi Poliţiei Rutiere. 

Deţinătorii construcţiilor sau instalaţiilor acceptate sunt obligaţi să execute, pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora avându-se în vedere corelarea cu cota părţii carosabile a străzii rurale, dacă aceste operaţiuni sunt impuse de modernizarea, întreţinerea sau exploatarea străzii. 

Autorităţile Administra(iei Publice Locale, din cadrul Primăriei comunei Vînători, împreună cu avizul circulaţiei din cadrul A.D.P. - R.A. şi Poliţia Rutieră Vrancea vor reglementa parcarea şi staţionarea pe celelalte străzi din comuna Vînători.

Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între străzile localităţilor rurale ale comunei, se face cu asigurarea priorităţii pentru circulaţia care se desfăşoară pe strada de categorie superioara, astfel: 

· DJ 204 E, DJ 204 G, DJ 204 P, DJ 204 D, strazile principale clasificate ca drumuri 
      judeţene şi drumuri comunale DC 143, DC 144, străzi principale, neclasificate; 

· Străzile principale neclasificate în zona de intersecţie cu străzile secundare.

3.7. Intravilan propus Zonificarea funcţional( (Bilanţ teritorial( 

In cadrul Planului Urbanistic General s-au suplimentat suprafeţe de teren, care împreună cu cele existente vor forma noul intravilan a localităţilor. 


Extinderile propuse au fost făcute de comun acord cu oficialităţile locale şi privesc  aproape exclusiv terenuri pentru realizarea de locuinţe individuale.




Extinderile intravilanelor localităţilor sunt justificate de solicit(rile populaţiei de a-şi construi pe terenurile restituite, urmare a aplicării Legii 18/1991, locuinţe unifamiliale şi spaţii destinate activităţilor de comerţ servicii şi mică producţie sau pentru nevoi sociale.

INTRAVILAN EXISTENT
1. SAT VÎNĂTORI

1T1 - Localitatea principală


S = 110,26 ha





1T2 - Staţie pompare ANIF


S =     0,17 ha





1T3 – Platformă gunoi   ( inchisa) 
           S =     0,25 ha





TOTAL



               = 110,68 ha
2. SAT JORĂŞTI

2T1 - Localitatea principala


S =  108,06 ha

2T2 – Fermă piscicolă



S =     0,97 ha

2T3 – Zonă constr.agrozootehnice

S =     8,21 ha

2T4 - Remiză M.I.




S =     0,06 ha

2T5 - Canton R.A.D.P. 



S =     0,08 ha

2T6 – Construcţii agrozootehnice

S =   15,42 ha

2T7 – Front captare    



S =     0,18 ha

2T8 - BAR - P(scuci   



S =     0,25 ha

2T9 – Fermă agricolă



S =     1,49 ha

2T10- Construcţii agrozootehnice

S =     1,86 ha

2T11 – Staţie pompare ANIF  


S =     0,29 ha

2T12 – Platformă de gunoi  ( inchisa)   .  
S =     0,25 ha

2T13  SC Bioconserv S.R.L


S =     4,50 ha
   TOTAL
=


      
      141,62 ha
3. SAT PETRESTI

3T1 - Localitatea principala 


S = 120,36 ha.

3T2 – Complex Căprioara +

muzeu etnografic



S =     5,19 ha

3T3 – Platformă de gunoi ( inchisa)                  S =     0,40 ha






TOTAL
=
       

      125,95 ha
4. SAT RADULESTI    
4T1 - Localitatea principala  


S = 155,02 ha

4T2 – Fermă piscicolă 


           S =     0,43 ha

4T3 – Fazenărie
 



S =     5,27 ha
4T4 – Canton silvic

             

S =     0,12 ha

4T5 – Platformă  gunoi( inchisa)

           S =     0,20 ha
TOTAL =       

              = 161,04 ha
5. SAT MIRCESTII VECHI
5T1 - Localitatea  principala        


S =    69,97 ha


TOTAL   =



          69,97 ha
6. SAT MIRCESTII NOI

6T1 - Localitatea principala  


S = 110,16 ha

6T2 - S.C. VIN STAR S.R.L.    


S =   24,58 ha

6T3 – Staţie pompare ANIF     -  

      
S =    0,14 ha

6T4 – Teren de sport


           S =    0,90 ha
6T5 – Platformă de gunoi ( inchisa)                 
 S =    0,30 ha
TOTAL




       136,08ha
7. SAT BALTA RATEI    7T1 - Localitatea principala          


S =   51,49 ha



        7T2 – Platformă de gunoi ( inchisa)                     S =     0,20 ha






TOTAL




        51,69 ha
 TOTAL INTRAVILAN EXISTENT  2000     



              = 797,03 ha
                                              CENTRALIZATORUL


TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS  - P.U.G. - anul 2009

	1. SAT VINATORI
EXISTENT   2000    





        107,68 ha.

	PUZ  CALOTA DANIELA 2008

PUZ S.C. EDILICA S.R.L
	Tarla

87

87
	Parcela 

609

609
	Cat.fol.

A

A
	Suprafata

       ha.

1,50

1,50

	1. SAT VINATORI
EXISTENT  
	
	
	
	110,68

	1T1 Extindere sat Vinatori


	89/2

89/2
	609/1

609
	De

A
	1,54

7,73

	
	78
	549
	Np
	0,25

	
	86
	607
	A
	2,49

	
	86
	608
	De
	0,02

	
	78
	550/1
	A
	0,78

	
	89/2
	613
	A
	0,72

	
	89/2
	614
	A
	1,02

	
	88/1
	611
	De
	0,01

	
	88/1
	612/11
	A
	        2,53

	
	88/2
	612/4
	Vh
	0,37

	
	88/2

88/2
	612/3

612/1
	De.

Vh
	0,01

0,35

	                                      TOTAL
	75

77

77

78

79

78
	537/1


506/1

562

548/1

550/2

560

559

558/1

558
	A

A

De

A

A

A

De

De

A
	0,90

10,20

0,04

6,44

0,23

2,58

0,02

0,06

22,70

60,99

	TOTAL 1T1 110,68 + 60,99 =          171,67 ha.
	
	
	
	

	              1T2 Statie pompare ANIF       0,17 ha.
	
	
	
	

	   REDUCERE   1T3 Platforma gunoi                                     .
	
	
	Np
	- 0,25

	TOTAL INTRAVILAN SAT VINATORI - PROPUS
2009
                                                              171,42 ha


	2. SAT JORASTI    EXISTENT  BORNARE+ PUZ   137,12+4,50 =  


                  141,62 ha

	
	Tarla
	Parcela 
	Cat.fol.
	Suprafata

       ha.

	2T1 Extindere sat Jorasti - Atragere suprafeţe
	91
	634/2
	A
	19,29

	
	89/1
	613/9
	A
	4,84

	
	91
	634/1-12
	Vn
	1,24

	
	91
	634/4
	A

A
	5,90

2,76

	
	87
	687
	A
	1,28

	
	91
	638
	De
	0,35

	
	96  
	681
	A
	5,37

	
	
	
	TOTAL
	      41,03

	                       TOTAL 2T1 =108,06 + 41,03 =            149,09 ha
	
	
	
	

	       2T2 Ferma piscicola    Rreducere intravilan                 
	113      
	740              
	Cc  
	- 0,49 

	                      TOTAL 2T2   =0,97 – 0,49 =                   0,48ha

	
	
	
	

	 2T3 Zonă construcţii agrozootehnice      Reduceri intravilan                             

                      TOTAL 2T3    =8,21-2,34 =                5,87 ha 
	126
	851
	A
	- 2,34

	 2T4 Remiza pompieri  Atrageri intravilan              0,06 ha
	129

128
	806

864
	A

A
	0,74

1,94

	                      TOTAL 2T4   = 0,06+ 2,76 =               2,82ha 2T5 Canton R.A.D.P.  Atrageri intravilan  
	128

125
	802

773
	De

TOTAL

A
	0,08

2,76

0,50

	                            TOTAL 2T5   = 0,08+ 0,50 =               0,58ha
2T6 Zonă construcţii agrozootehnice  Atrageri intravilan                  

                                                      Reducere intravilan
	117

116
	790/3

791/1
	A

Cc

TOTAL
	 1,84

- 0,88

   0,96

	                        TOTAL 2T6  =15,42 + 1,84 – 0,88 = 16,38ha

2T7 Front captare   se include în 2T6                         0,18 ha
	
	
	
	

	2T8 Bar - Pascuci  (se include în 2T6)  Atragere intravilan                    
	117
	790/2
	A
	2,02

	                             TOTAL 2T8= 0,25 + 3,02 =               3,27ha

             TOTAL 2T6+2T7+2T8  *16,38 + 0,18 + 3,27=19,83ha

 2T9 Ferma agricola   Reducere intravilan    1,49 ha                     
	117

117

130                     
	794

787/1

870
	De

A

TOTAL

A
	0,04

0,96

3,02

- 0,34

	                        TOTAL 2T9=1,49 0,68 =               0,81ha
2T10 Costrucţii agrozootehnice Atragere intravilan 
	130

132
	869

896
	Cc

TOTAL

A
	- 0,34

- 0,68

1,58

	                                                  Reducere intravilan

             TOTAL 2T10 =1,86 + 1,58+0,17 0,63 =  2,98 ha

        2T11 Statie pompare ANIF                              0,29 ha
	144

132
	936

917
	A

Cc

TOTAL
	0,17

- 0,63

1,12

	        2T12 Platforma gunoi     Reducere                                    

2T13 S.C. Bioconserv S.R.L.( PUZ)                          4,50 ha
	
	
	
	- 0,25



	TOTAL INTRAVILAN SAT JORASTI  - PROPUS  2009             
                                                   187,25 ha.


	3. SAT PETRESTI 
EXISTENT       




                                 125,95. ha

	
	Tarla
	Parcela 
	Cat.fol.
	Suprafata

       ha.

	3T1 Localitatea principala  Atrageri intravilan                     
	84
	602
	A
	   3,87

	 TOTAL 3T1 = 120,36 + 3,87 =   124,23 ha               
	 
	
	
	

	3T2 Complex Caprioara+muzeu               5,19 ha
	
	
	
	

	3T3 Punct colectare ambalaje                                 0,40 ha
	
	
	
	

	TOTAL INTRAVILAN SAT PETRESTI – PROPUS 2009

              

                  129,82 ha.


	5. SAT MIRCESTII VECHI  EXISTENT    




                                  69,97 ha.

	Atrageri în intravilan
	Tarla
	Parcela 
	Cat.fol.
	Suprafata

       ha.

	5T1 Localitatea principala                

Reduceri suprafeţe

5T2 Zonă locuinţă
	53

51               

51

47

53

54
	419/1

389/1

358/1

358

419/4

420/4
	A

A

A

A

A

A
	    4,15

    1,38

    0,13

   -0,03

  - 0,17

    0,34

	TOTAL INTRAVILAN SAT MIRCESTII VECHI - PROPUS
 2009

                                                            75,77 ha.


	4. SAT RADULESTI 
EXISTENT       




    

       161,04 ha.

	
	Tarla
	Parcela 
	Cat.fol
	Suprafata

       ha.

	4T1 Localitatea principala   Atragere intravilan         
	
	
	
	

	
	23
	113/1
	A
	0,43

	
	27

27

53
	111

112

419/1
	A

De

A
	0,35

0,05

7,62

	
	23
	96
	Lv
	0,31

	
	23
	97/1
	A
	3,07

	
	26
	100/2
	De 
	0,11

	
	24

26
	93

107/1
	Cc

A
	0,29

3,90

	
	53
	110+118
	De+Hc 
	0,32

	TOTAL 4T1      155,02 + 26,35        = 181,37 ha
	 20

24

19

20

58

55

53

24
	83%

99/1

76

83

442

423

419/1

100/1
	Ps

A

A

Ps

A

Ps

A

De

TOTAL
	0,27

4,12

0,75

2,82

0,63

0,4

0,88

0,03

26,35

	
	
	
	
	

	4T2 Ferma piscicola                                  0,43 ha
	
	
	
	

	4T3 Fazanarie                                           5,27 ha
	
	
	
	

	4T4 Canton silvic    Atrageri intravilan                                     TOTAL 4T4 =0,12 + 0,21 =      0,33 ha
	6
	19
	Pd
	0,21

	4T5 Platforma gunoi     Reducere                                                  
	
	
	
	- 0,20

	TOTAL INTRAVILAN SAT RADULESTI - PROPUS
 2009
                                                                187,40 ha.


	6. SAT MIRCESTII NOI   EXISTENT       




                                    136,08 ha.

	
	Tarla
	Parcela 
	Cat.fol.
	Suprafata

       ha.

	6T1 Localitatea principală  Atrageri intravilan            
	
	
	
	

	   
	38
	186
	A
	9,80

	   
	39
	189
	A
	4,06

	   
	39
	187
	De
	2,06

	   
	41/8
	277
	A
	17,76

	   
	43
	341
	A
	6,00

	   
	30/4
	141
	De 
	0,32

	   
	42
	340
	A
	4,30

	
	39
	188
	De

TOTAL
	     0,05

       44,35

	TOTAL 6T1 110,16 +44,35 =                154,51 ha
	
	
	
	

	  6T2 SC VIN STAR S.R.L. Atragere intravilan  
	38/1

38/4
	186/4

186/19
	A

A
	0,81

4,37

	                                                          Reduceri intravilan

  TOTAL 6T2 =24,58+5,18 - 0,48+0,14 = 29,42ha

6T3 Statie pompare RAIF   0,14 ha se include în 6T2
	38/3
	186/22
	Cc

TOTAL
	- 0,48

4,70

	6T4 Teren sport                                          0,90 ha
	
	
	
	

	6T5 Platforma gunoi Reducere                                                            
	45
	330/1
	Ps
	- 0,30

	TOTAL INTRAVILAN SAT MIRCESTII NOI – PROPUS 2009

                                                 184,83 ha.


	7.SAT  BALTARAŢEI  EXISTENT                                                                                                    51,69 ha

	                                                                                                    Tarla      Parcelă        cat. fol.           Suprafaţa

7T1 Localitatea principală                                                                                                                              ha

                     Zona locuinţe



      35              176         A                         1,07

                                                                                                         34               170        A                         0,59

                                                                                                                                    TOTAL                     1,66

             TOTAL 7T1 = 51,49 + 1,66 =   53,15 ha               

7T2  Reducere   Platforma gunoi                                                                                                               - 0,20 

	TOTAL INTAVILAN SAT BALTA RAŢEI PROPUS 2009                                                                        53,15 ha


	TOTAL INTRAVILAN  - COMUNA VÎNĂTORI – PROPUS                                                                   989,63 ha



SUPRAFATA TOTALA ATRASA IN INTRAVILAN = 192,60 ha



din care 




- curti constructii  - 

  - 2,14 ha




- arabil


184,84 ha





- drum



    4,88 ha




- vie



    1,96 ha




- paduri


    0,21 ha




- pasune


    2,74 ha




- ape



      -




- livada


   0,31 ha




- neproductiv

           - 0,20 ha

Suprafata de 0,21 ha – padure, atrasa in intravilan, este limitrofa cantonului silvic, amplasata in trup 4 T4, sat Radulesti. Este o zona neimpadurita cu aspect de pasune.Prin atragerea in intravilan nu este afectat fondul forestier  
BILANT TERITORIAL

al categoriilor de folosinta pe teritoriul administrativ

                        al comunei VÎNĂTORI    
	Nr
	Teritoriul admuinistrativ
	Suprafata pe categorii de folosinta (ha)

	crt
	a unitatii de baza
	Agricol
	Neagricol

	
	
	A
	Ps.
	Fn
	Vii
	Lv.
	C.c.
	De
	Np.
	Ape
	Pd.
	TOTAL

	1.
	Intravilan   
	607,34
	21,42
	-
	76,92
	2,13
	209,20
	68,22
	2,69
	0,00
	1,71
	989,64

	2.
	Extravilan 
	5457,66
	601,58
	4,00
	0,08
	9,87
	107,80
	76,78
	51,31
	566,00
	825,29
	7700,36

	
	TOTAL TERITORIU ADMINISTRATIV
	6065,00
	623,00
	4,00
	77,00
	12,00
	317,00
	145,00
	54,00
	566,00
	827,00
	8690,00

	
	% din total
	69,79
	7,17
	0,05
	0,89
	0,14
	3,64
	1,67
	0,62
	6,51
	9,52
	100,00


Corelat cu situaţia existentă se propune următoarea zonificare funcţională pe sate:
                               SAT VÎNĂTORI
	
	EXISTENT
	PROPUS

	ZONE FUNCŢIONALE
	Suprafata (ha)
	Procent % din total intravilan
	Suprafata (ha)
	Procent % din total intravilan

	Locuinţe şi funcţiuni complementare
	20,78
	18,77
	78,72
	45,92

	Unităţi industriale şi depozite
	0,38
	0,34
	0,38
	0,22

	Unităţi agro-zootehnice
	2,27
	2,06
	2,27
	1,32

	Instituţii şi service de interes public 
	3,34
	3,01
	3,34
	1,95

	Căi de comunicaţie şi transport
	11,77
	10,63
	13,57
	7,92

	din care:
	
	
	
	

	· Rutier
	(11,77)
	(10,63)
	(13,57)
	(7,92)

	· Feroviar
	-
	-
	-
	-

	· Aerian
	-
	-
	-
	-

	· Naval
	-
	-
	-
	-

	Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie
	5,79
	5,23
	6,79
	3,96

	Construcţii tehnico-edilitare
	0,33
	0,30
	0,33
	0,19

	Gospodărie comunală, cimitire
	0,73
	0,66
	0,48
	0,28

	Destinaţie specială                 
	-
	-
	-
	-

	Terenuri libere                     
	65,17
	58,89
	65,17
	38,02

	Ape
	-
	-
	-
	-

	Păduri
	-
	-
	-
	-

	Terenuri neproductive
	0,12
	0,11
	0,37   
	0,22

	TOTAL INTRAVILAN
	110,68
	100,00
	171,42
	100,00


1. SAT VÎNĂTORI
- suprafete propuse pentru atragere in intravilan







             Suprafaţă – ha  






              EXISTENT 
PROPUS



1T1 - Localitatea principală

110,26 
171,25



1T2 - Staţie pompare ANIF

    0,17              0,17        



1T3 – Platformă gunoi   ( inchisa)               0,25
       -



TOTAL


           110,68
  171,42







SAT JORĂŞTI 
	
	EXISTENT
	PROPUS

	ZONE FUNCŢIONALE
	Suprafata (ha)
	Procent % din total intravilan
	Suprafata (ha)
	Procent % din total intravilan

	Locuinţe şi funcţiuni complementare
	17,90
	12,64
	65,90
	35,19

	Unităţi industriale şi depozite
	5,00
	3,53
	5,00
	2,67

	Unităţi agro-zootehnice
	31,90
	22,53
	29,56
	15,79

	Instituţii şi service de interes public 
	1,53
	1,08
	1,53
	0,82

	Căi de comunicaţie şi transport
	12,49
	8,82
	12,96
	6,92

	din care:
	
	
	
	

	· Rutier
	(12,49)
	(8,82)
	(12,96)
	(6,92)

	· Feroviar
	-
	-
	-
	-

	· Aerian
	-
	-
	-
	-

	· Naval
	-
	-
	-
	-

	Spaţii verzi, sport, agreement, protecţie
	-
	-
	-
	-

	Construcţii tehnico-edilitare
	0,47
	0,33
	0,47
	0,25

	Gospodărie comunală, cimitire
	0,61
	0,43
	0,36
	0,19

	Destinaţie specială                 
	-
	-
	-
	-

	Terenuri libere                     
	71,35
	50,38
	71,35
	38,11

	Ape
	-
	-
	-
	-

	Păduri
	-
	-
	-
	-

	Terenuri neproductive
	0,37
	0,26
	0,12
	0,06

	TOTAL INTRAVILAN
	141,62
	100,00
	187,25
	100,00


2.  BILANT TRUPURI- suprafete propuse pentru atragere in intravilan
                                             2.T. SAT JORĂŞTI









Suprafaţă  -  ha








EXISTENT
      PROPUS


2T1 - Localitatea principala
          108,06 
        149,09 


2T2 – Fermă piscicolă


   0,97 

 0,48 


2T3 – Zonă constr.agrozootehnice
   8,21 

 5,87 


2T4 - Remiză M.I.



   0,06 
            2,82 


2T5 - Canton R.A.D.P. 


   0,08 
            0,58 


2T6 – Construcţii agrozootehnice
            15,42 

  -

2T7 – Front captare    


   0,18 
           19,83 


2T8 - BAR - P(scuci   


   0,25 
             -

2T9 – Fermă agricolă


   1,49 
             0,81 


2T10- Construcţii agrozootehnice

   1,86 
             2,98 


2T11 – Staţie pompare ANIF.  

   0,29 
             0,29 


2T12 – Platformă de gunoi  ( inchisa)   .    0,25 
              -


2T13  SC Bioconserv S.R.L

   4,50                         4,50 


TOTAL
=

          141,62 
          187,25





        SAT PETREŞTI
	
	EXISTENT
	PROPUS

	ZONE FUNCŢIONALE
	Suprafata (ha)
	Procent % din total intravilan
	Suprafata (ha)
	Procent % din total intravilan

	Locuinţe şi funcţiuni complementare
	18,60
	14,77
	22,47
	17,31

	Unităţi industriale şi depozite
	-
	-
	-
	-

	Unităţi agro-zootehnice
	4,10
	3,26
	4,10
	3,16

	Instituţii şi service de interes public 
	5,68
	4,51
	5,68
	4,38 

	Căi de comunicaţie şi transport
	7,89
	6,26
	7,89
	6,08

	din care:
	
	
	
	

	· Rutier
	(7,89)
	(6,26)
	(7,89)
	(6,08)

	· Feroviar
	-
	-
	-
	-

	· Aerian
	-
	-
	-
	-

	· Naval
	-
	-
	-
	-

	Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie
	2,29
	1,82
	5,67
	4,36

	Construcţii tehnico-edilitare
	0,33
	0,26
	0,33
	0,25

	Gospodărie comunală, cimitire
	0,69
	0,54
	0,69
	0,53

	Destinaţie specială                 
	-
	-
	-
	-

	Terenuri libere                     
	85,97
	68,26
	82,59
	63,62

	Ape
	-
	-
	-
	-


	Păduri
	-
	-
	-
	-

	Terenuri neproductive
	0,40-
	0,32
	0,40
	0,31

	TOTAL INTRAVILAN
	125,95
	100,00
	129,82
	100,00


3. BILANT TRUPURI - suprafete propuse pentru atragere in intravilan






3.T. SAT PETRESTI











               Suprafaţă - ha








                                      EXISTENT       PROPUS



3T1 – Localitatea principala 



120,36 
124,23 



3T2 – Complex Căprioara muzeu etnografic

    5,19 
    5,19 



3T3 – Punct colectare deşeuri     

 
               0,40 
    0,40 




    TOTAL
=
       
                      125,95          129,82




             SAT RĂDULEŞTI
	
	EXISTENT
	PROPUS

	ZONE FUNCŢIONALE
	Suprafata (ha)
	Procent % din total intravilan
	Suprafata (ha)
	Procent % din total intravilan

	Locuinţe şi funcţiuni complementare
	14,65
	9,11
	40,30
	21,50

	Unităţi industriale şi depozite
	-
	-
	-
	-

	Unităţi agro-zootehnice
	5,80
	3,60
	5,80
	3,09

	Instituţii şi service de interes public 
	0,92
	0,57
	1,02
	0,54

	Căi de comunicaţie şi transport
	9,41
	5,84
	10,01
	5,34

	din care:
	
	
	
	

	· Rutier
	(9,41)
	(5,84)
	(10,01)
	(5,34)

	· Feroviar
	-
	-
	-
	-

	· Aerian
	-
	-
	-
	-

	· Naval
	-
	-
	-
	-

	Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie
	-
	-
	-
	-

	Construcţii tehnico-edilitare
	-
	-
	-
	-

	Gospodărie comunală, cimitire
	0,55
	0,34
	0,35
	0,19

	Destinaţie specială                 
	-
	-
	-
	-

	Terenuri libere                     
	128,21
	79,61
	128,21
	68,42

	Ape
	-
	-
	-
	-

	Păduri
	1,13
	0,70
	1,34
	0,72

	Terenuri neproductive
	0,37
	0,23
	0,37
	0,20

	TOTAL INTRAVILAN
	161,04
	100,00
	187,40
	100,00


4.  BILANT TRUPURI- suprafete propuse pentru atragere in intravilan

                           4.  SAT RADULESTI   







Suprafaţă - ha








EXISTENT
      PROPUS


4T1 - Localitatea principala  

155,02 
        181,37 


4T2 – Fermă piscicolă 


    0,43 

 0,43 


4T3 – Fazenărie
 


    5,27 
            5,27 


4T4 – Canton silvic

             
    0,12 

 0,33 


4T5 – Platformă  gunoi ( inchisa)

    0,20 

   - 




TOTAL =                

161,04
        187,40 
                                                  SAT MIRCEŞTII VECHI
	
	EXISTENT
	PROPUS

	ZONE FUNCŢIONALE
	Suprafata (ha)
	Procent % din total intravilan
	Suprafata (ha)
	Procent % din total intravilan

	Locuinţe şi funcţiuni complementare
	12,52
	17,89
	18,17
	23,98

	Unităţi industriale şi depozite
	0,08
	0,11
	0,08
	0,11

	Unităţi agro-zootehnice
	5,75
	8,22
	5,75
	7,58

	Instituţii şi service de interes public 
	0,36
	0,51
	0,51
	0,67

	Căi de comunicaţie şi transport
	7,08
	10,13
	7,08
	9,34

	din care:
	
	
	
	

	· Rutier
	(7,08)
	(10,13)
	( 7,08)
	(9,34)

	· Feroviar
	-
	-
	-
	-

	· Aerian
	-
	-
	-
	-

	· Naval
	-
	-
	-
	-

	Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie
	-
	-
	-
	-

	Construcţii tehnico-edilitare
	-
	-
	-
	-

	Gospodărie comunală, cimitire
	0,52
	0,74
	0,52
	0,69

	Destinaţie specială                 
	-
	-
	-
	-

	Terenuri libere                     
	42,99
	61,45
	42,99
	56,74

	Ape
	-
	-
	-
	-

	Păduri
	0,08
	0,11
	0,08
	0,11

	Terenuri neproductive
	0,59
	0,84
	0,59
	0,78

	TOTAL INTRAVILAN
	69,97
	100,00
	75,77
	100,00


5. BILANT TRUPURI- suprafete propuse pentru atragere in intravilan




               5. T.SAT MIRCESTII VECHI
    









         Suprafaţă  -  ha









EXISTENT
   PROPUS

5T1 - Localitatea  principala        
69,97 

        75,43

5T2
Zonă locuinţe                                     

          0,34
TOTAL   =


69,97                      75,77






         SAT MIRCEŞTII NOI

	
	EXISTENT
	PROPUS

	ZONE FUNCŢIONALE
	Suprafata (ha)
	Procent % din total intravilan
	Suprafata (ha)
	Procent % din total intravilan

	Locuinţe şi funcţiuni complementare
	28,67
	21,07
	75,61
	40,91

	Unităţi industriale şi depozite
	-
	-
	-
	-

	Unităţi agro-zootehnice
	21,48
	15,78
	21,48
	11,62

	Instituţii şi service de interes public 
	1,34
	0,98
	1,34
	0,72

	Căi de comunicaţie şi transport
	10,20
	7,50
	12,31
	6,66

	din care:
	
	
	
	

	· Rutier
	(10,20)
	(7,50)
	(12,31)
	(6,66)

	· Feroviar
	-
	-
	-
	-

	· Aerian
	-
	-
	-
	-

	· Naval
	-
	-
	-
	-

	Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie
	0,91
	0,67
	0,91
	0,49

	Construcţii tehnico-edilitare
	0,14
	0,10
	0,14
	0,08

	Gospodărie comunală, cimitire
	0,30
	0,22
	0,15
	0,08

	Destinaţie specială                 
	-
	-
	-
	-

	Terenuri libere                     
	72,75
	53,47
	72,60
	39,28

	Ape
	-
	-
	-
	-

	Păduri
	0,29
	0,21
	0,29
	0,16

	Terenuri neproductive
	-
	-
	-
	-

	TOTAL INTRAVILAN
	136,08
	100,00
	184,83
	100,00


6.  BILANT TRUPURI- suprafete propuse pentru atragere in intravilan





                 6. SAT MIRCESTII NOI

                                                                                          Suprafaţă  -  ha
                                                                           EXISTENT

  PROPUS
6T1 - Localitatea principala  

S = 110,16 

S = 154,51 
           6T2 - S.C. VIN STAR S.R.L.    

S =   24,58 

S =   29,42 
           6T3 – Staţie pompare RAIF     -        
S =     0,14 


-

           6T4 – Teren de sport

           S =     0,90 

S =     0,90 
           6T5 – Platformă de gunoi ( inchisa)    .   S =     0,30  
           -           

                                               TOTAL
                 136,08 
       
       184,83 




                SAT BALTA RAŢEI         

	
	EXISTENT
	PROPUS

	ZONE FUNCŢIONALE
	Suprafata (ha)
	Procent % din total intravilan
	Suprafata (ha)
	Procent % din total intravilan

	Locuinţe şi funcţiuni complementare
	8,80
	17,02
	10,46
	19,68

	Unităţi industriale şi depozite
	-
	-
	-
	-

	Unităţi agro-zootehnice
	-
	-
	-
	-

	Instituţii şi service de interes public 
	0,41
	0,79
	0,41
	0,77

	Căi de comunicaţie şi transport
	4,40
	8,51
	4,40
	8,28

	din care:
	
	
	
	

	· Rutier
	(4,40)
	(8,51)
	(4,40)
	(8,28)

	· Feroviar
	-
	-
	-
	-

	· Aerian
	-
	-
	-
	-

	· Naval
	-
	-
	-
	-

	Spaţii verzi, sport, agreement, protecţie
	-
	-
	-
	-

	Construcţii tehnico-edilitare
	-
	-
	-
	-

	Gospodărie comunală, cimitire
	0,45
	0,87
	0,25
	0,47

	Destinaţie specială                 
	-
	-
	-
	-

	Terenuri libere                     
	36,62
	70,85
	36,62
	68,90

	Ape
	-
	-
	-
	-

	Păduri
	-
	-
	-
	-

	Terenuri neproductive
	1,01
	1,96
	1,01
	1,90

	TOTAL INTRAVILAN
	51,69
	100,00
	53,15
	100,00


7. BILANT TRUPURI- suprafete propuse pentru atragere in intravilan

7.T SAT BALTA RATEI    




Suprafaţă -  ha




        EXISTENT
PROPUS



7T1 - Localitatea principala          
51,49 

53,15 


7T2 – Platformă de gunoi  ( inchisa)   .  
  0,20 

     -





TOTAL



51,69 

53,15 
SITUATIA  SUPRAFETETELOR  ATRASE IN INTRAVILAN PRIN P.U.G 2009





 COMUNA VINATORI
SAT VINATORI 2009
	Specificatie
	T.
	P.
	Suprafata pe categorii de folosinta - ha.

	
	
	
	C.c.
	A
	De
	Vn
	Ps
	Ape
	Lv
	Np.
	TOTAL

	Supraf. Intrav. conf. PUG 2000
	
	
	27,48
	50,54
	11,87
	13,53
	3,04
	-
	1,10   
	0,12
	107,68

	ATRAGERE ÎN INTRAVILAN PRIN P.U.Z. 2008

1T1Zonă loc. ( Calota Daniela )
	87
	609
	
	1,.50
	
	
	
	
	
	
	1,50

	1T1 Zona loc+ servicii  S.C. Edilica      87     
	609
	
	1,50
	
	
	
	
	
	
	1,50

	1T1 Zonă locuinţă Teodorescu L+ SUNT INCLUSE IN BORNARE SI NU SE MAI IAU  IN CALCUL

	Total intravilan existent
	27,48
        53,54        11,87       13,53
	3,04
	-
	1,10           0,12      110,68


ATRAGERE ÎN INTRAVILAN PRIN P.U.G. 2009

	1T1 Zona locuinţe
	89/2
	609/1
	
	
	1,54
	
	
	
	
	
	1,54

	Zona locuinţe
	87
	609
	
	7,73
	
	
	
	
	
	
	7,73

	Zona locuinţe
	78
	549
	
	
	
	
	
	
	
	0,25
	0,25

	Zona locuinţe
	86
	607
	
	2,49
	
	
	
	
	
	
	2,49

	Zona locuinţe
	86
	608
	
	
	0,02
	
	
	
	
	
	0,02

	Zona locuinţe
	78
	             550/1  
	
	0,78
	
	
	
	
	
	
	0,78

	Zona locuinţe
	89/2
	613
	
	0,72
	
	
	
	
	
	
	0,72

	Zona locuinţe
	89/2
	614
	
	1,02
	
	
	
	
	
	
	1,02

	Zona locuinţe
	88/1
	611
	
	
	0,01
	
	
	
	
	
	0,01

	Zona locuinţe
	88/1
	612/11
	
	2,53
	
	
	
	
	
	
	2,53

	Zona locuinţe
	88/2
	612/4
	
	
	
	0,37
	
	
	
	
	0,37

	Zona locuinţe
	88/2
	612/3
	
	
	0,01
	
	
	
	
	
	0,01

	Zona locuinţe
	88/2
	612/1
	
	
	
	0,35
	
	
	
	
	0,35

	Zona locuinţe
	75
	537/1
	
	0,90
	
	
	
	
	
	
	0,90

	Zona locuinţe
	77
	506/1
	
	10,20
	
	
	
	
	
	
	10,20

	D.J. 205 P         
	
	562
	
	
	0,04
	
	
	
	
	
	0,04

	Zona locuinţe
	77
	548/1
	
	6,44
	
	
	
	
	
	
	6,44

	Zona locuinţe
	78
	550/2
	
	0,23
	
	
	
	
	
	
	0,23

	Zona locuinţe
	79
	560
	
	2,58
	
	
	
	
	
	
	2,58

	Zona locuinţe
	
	559
	
	
	0,02
	
	
	
	
	
	0,02

	Zona locuinţe
	
	558/1
	
	
	0,06
	
	
	
	
	
	0,06

	Zona locuinţe
	78
	558
	
	22,70
	
	
	
	
	
	
	22,70

	1T3 Reducere sup. P.G 
	73
	535
	
	
	
	
	-0,25
	
	
	
	- 0,25

	Supraf.atrasă în intravilan prin PUG 2009+PUZ - uri
	
	
	
	58,32
	1,70
	0,72
	-0,25
	
	
	0,25
	60,74

	Suprafaţă intravilan PUG 2009            
	
	
	27,48
	111,86
	13,57
	14,25
	2,79
	
	1,1
	0,37
	171,42


SAT RADULESTI  2009

	Specificatie
	T.
	P.
	Suprafata pe categorii de folosinta - ha.

	
	
	
	C.c.
	A
	De
	Vn
	Ps
	Ape
	Lv
	Np.
	Pd.
	TOTAL

	Total suprafaţă conf.PUG 2000
	
	
	21,92
	106,11
	9,41
	13,07
	8,64
	-
	0,39
	0,37
	1,13
	161,04


ATRAGERI ÎN INTRAVILAN PRIN P.U.G. 2009

	 4T1      Zona locuinţe  
	20
	83%
	
	
	
	
	3,09
	
	
	
	
	3,09

	Zona locuinţe  
	23
	113/1
	
	0,43
	
	
	
	
	
	
	
	0,43

	Zona locuinţe  
	23
	111
	
	0,35
	
	
	
	
	
	
	
	0,35

	Zona locuinţe  
	53
	419/1
	
	7,62
	
	
	
	
	
	
	
	7,62

	Zona locuinţe  
	23
	96
	
	
	
	
	
	
	0,31
	
	
	0,31

	Zona locuinţe  
	23
	97/1
	
	3,07
	
	
	
	
	
	
	
	3,07

	Zona locuinţe  
	26
	100/2
	
	
	0,11
	
	
	
	
	
	
	0,11

	Zona locuinţe  
	26
	107/1
	
	3,90
	
	
	
	
	
	
	
	3,90

	Zona locuinţe  
	53
	110+118
	
	
	0,32
	
	
	
	
	
	
	0,32

	Zona locuinţe  
	27
	112
	
	
	0,05
	
	
	
	
	
	
	0,05

	Zona locuinţe  
	24
	93
	0,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,29

	Zona locuinţe  
	24
	100/1
	
	
	0,03
	
	
	
	
	
	
	0,03

	Zona locuinţe  
	24
	99/1
	
	4,12
	
	
	
	
	
	
	
	4,12

	Zona locuinţe  
	19
	76
	
	0,75
	
	
	
	
	
	
	
	0,75

	Zona locuinţe  
	58
	442
	
	0,63
	
	
	
	
	
	
	
	0,63

	Zona locuinţe  
	55
	423
	
	
	
	
	0,4
	
	
	
	
	0,40

	Zona locuinţe  
	53
	419//1
	
	0,88
	
	
	
	
	
	
	
	0,88

	4T4      Canton silvic
	6
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,21
	0,21

	4T5 Reducere sup. P.G.
	58
	436
	
	
	
	
	- 0,20
	
	
	
	
	- 0,20

	Supraf.atrasă prin PUG 2009
	
	
	0,29
	21,75
	0,60
	
	3,29
	
	0,31
	
	0,21
	26,36

	Supraf.atrasă prin PUG 2009
	
	
	22,21
	127,86
	9.92
	13,07
	11,93
	-
	0,70
	0,37
	1,34
	187,40



SAT JORASTI 2009

	Specificatie
	T.
	P.
	Suprafata pe categorii de folosinta - ha.

	
	
	
	C.c.
	A
	De
	Vn
	Ps
	Ape
	Lv
	Np.
	TOTAL

	Supraf.intravilan PUG 2000
	
	
	50,60
	60,13
	12,49
	13,53
	-
	-
	-
	0,37
	137,12

	ATRAGERI   INTRAVILAN CONF. PUZ 2008 ,2009
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2T13 Zona industrie
	128
	859
	
	4,50
	
	
	
	
	
	
	4,50

	Totaal intravilan existent
	
	
	50,60
	64,63
	12,49
	13,53
	
	
	
	0,37
	141,62


                              SCOATERE ŞI ATRAGERE INTRAVILAN P.U.G. 2009                          

	2T1 Sat Jorăşti
	89/1
	613/9
	
	4,84
	
	
	
	
	
	
	4,84

	
	91
	634/2
	
	19,29
	
	
	
	
	
	
	19,29

	
	91
	634/4
	
	2,76
	
	
	
	
	
	
	2,76

	
	91
	634/1-12,
	
	5,90
	
	1,24
	
	
	
	
	7,14

	
	91
	638
	
	
	0,35
	
	
	
	
	
	0,35

	
	96
	681
	
	5,37
	
	
	
	
	
	
	5,37

	
	97
	687
	
	1,28
	
	
	
	
	
	
	1,28

	
	Total  2T1
	
	39,44
	0,35
	1,24
	
	
	
	
	41,03

	2T2  Zona agricolă
	113
	740
	- 0,49
	
	
	
	
	
	
	
	- 0,49

	2T3  Zonă servicii
	126
	851
	
	-  2,34
	
	
	
	
	
	
	-  2,34

	2T4 Zonă locuinţe + servicii
	129
	806
	
	0,74
	
	
	
	
	
	
	0,74

	
	128
	864
	
	1,94
	
	
	
	
	
	
	1,94

	
	128
	802
	
	
	0,08
	
	
	
	
	
	0,08

	
	Total  2T4
	
	2,68
	0,08
	
	
	
	
	
	2,76

	2T5 Zonă locuinţe
	125
	773
	
	0,50
	
	
	
	
	
	
	0,50

	2T6 + 2T7 ( parţial  0,05ha) +2T8

Zonă locuinţe + servicii
	116
	791/1
	 -  0,88
	
	
	
	
	
	
	
	-0,88

	
	117
	790/3
	
	1,84
	
	
	
	
	
	
	1,84

	
	117
	790/2
	
	2,02
	
	
	
	
	
	
	2,02

	
	117
	794
	
	
	0,04
	
	
	
	
	
	0,04

	
	117
	787/1
	
	0,96
	
	
	
	
	
	
	0,96

	
	(117)
	(795)
	(+0,05)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL2T6+2T7+2T8
	- 0,88
	4,82
	0,04
	
	
	
	
	
	3,98

	2T7 se scade supraf.    0,05ha inclusă in 2T8    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2T8 s-a inclus în 2T6
	
	
	(0,25)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2T9  Zonă locuinţe
	130
	870
	
	- 0,34
	
	
	
	
	
	
	- 0,34

	
	130
	869
	- 0,34
	
	
	
	
	
	
	
	- 0,34

	
	
	TOTAL
	- 0,34
	- 0,34
	
	
	
	
	
	
	- 0,68

	2T10 Zonă locuinţe
	132
	896
	
	1,58
	
	
	
	
	
	
	1,58

	
	144
	936
	
	0,17
	
	
	
	
	
	
	0,17

	
	132
	917
	- 0,63
	
	
	
	
	
	
	
	- 0,63

	
	
	TOTAL
	- 0,63
	1,75
	
	
	
	
	
	
	1,12

	Reducere sup. 2T12 P.G.
	98
	691
	
	
	
	
	
	
	
	- 0,25
	- 0,25

	Supraf. atrasă prin PUG 2009
	
	
	- 2,34
	46,51
	0,47
	1,24
	
	
	
	- 0,25
	45,63

	Supraf. intravilan  PUG 2009
	
	
	48,26
	111,14
	12,96
	14,77
	
	
	
	0,12
	187,25


SAT PETRESTI  2009

	Specificatie
	T.
	P.
	Suprafata pe categorii de folosinta - ha.

	
	
	
	C.c.
	A
	De
	Vn
	Ps
	Ape 
	Lv
	Np.
	TOTAL

	Supraf. intravilan PUG 2000
	
	
	30,11
	75,29
	7,89
	9,33
	2,84
	-
	0,09
	0,40
	125.95


ATRAGERE ÎN INTRAVILAN P.U.G. 2009

	Zonă locuinţe              
	84
	602
	
	3.87
	
	
	
	
	
	
	3,87

	Total supraf.intravilan PUG 2009
	
	
	30,11
	79,16
	7,89
	9,33
	2,84
	-
	0,09
	0,40
	129.82


SAT MIRCESTII VECHI 2009

	Specificatie
	T.
	P.
	Suprafata pe categorii de folosinta – ha.

	
	
	
	C.c.
	A
	De
	Vn
	Ps
	Ape
	Lv
	Np.
	Pd.
	TOTAL

	Supraf. intravilan PUG 2000    
	
	
	19,23
	31,19
	7,08
	9,04
	2,75
	-
	0,01
	0,59
	0,08
	69,97

	ATRAGERI ÎN INTRAVILAN 2009

	Zonă locuinţe
	53
	419/1
	
	- 0,17
	
	
	
	
	
	
	
	- 0,17

	
	53
	419/1
	
	4,15
	
	
	
	
	
	
	
	4,15

	
	54
	420/4
	
	0,34
	
	
	
	
	
	
	
	0,34

	
	51
	389/1
	
	1,38
	
	
	
	
	
	
	
	1,38

	
	47
	358
	
	0,13
	
	
	
	
	
	
	
	0,13

	
	47
	358
	
	- 0,03
	
	
	
	
	
	
	
	- 0,03

	Total sup. atrase in intravilan
	
	
	
	5,80
	
	
	
	
	
	
	
	5,80

	Supraf.intravilan PUG 2005    
	
	
	19,23
	36,99
	7,08
	9,04
	2,75
	-
	0,01
	0,59
	0,08
	75,77


SAT MIRCESTII NOI  2009

	Specificatie
	T.
	P.
	Suprafata pe categorii de folosinta - ha.

	
	
	
	C.c.
	A 
	De
	Vii
	Ps
	Ape
	Lv
	Np
	Pd.
	TOTAL

	Supraf. intravilan PUG 2000    
	
	
	52,54
	58,26
	10,2
	13,57
	1,03
	-
	0,19
	
	0,29
	136,08


ATRAGERE ÎN INTRAVILAN P.U.G. 2009

	 6T1   Zonă locuinţe
	38
	186
	
	9,80
	
	
	
	
	
	
	
	9,80

	
	39
	189
	
	4,06
	
	
	
	
	
	
	
	4,06

	
	39
	187
	
	
	2,06
	
	
	
	
	
	
	2,06

	
	39
	188
	
	
	0,05
	
	
	
	
	
	
	0,05

	
	41/8
	277
	
	17,76
	
	
	
	
	
	
	
	17,76

	
	43
	341
	
	6,00
	
	
	
	
	
	
	
	6,00

	
	30/4
	141
	
	0,32
	
	
	
	
	
	
	
	0,32

	
	42
	340
	
	4,30
	
	
	
	
	
	
	
	4,30

	 6T2  Zonă locuinţe
	38/1
	186/4
	
	0,81
	
	
	
	
	
	
	
	0,81

	
	38/3
	186/22
	
	- 0,48
	
	
	
	
	
	
	
	- 0,48

	
	38/4
	186/19
	
	4,37
	
	
	
	
	
	
	
	4,37

	Reducere sup. P.G.
	45
	330/1
	
	
	
	
	- 0,30
	
	
	
	
	- 0,30

	Supraf. atrasă prin PUG 2009   
	
	
	
	46,94
	2,11
	
	- 0,30
	
	
	
	
	48,75

	Supraf. intravilan PUG 2009   
	
	
	52,54
	105,20
	12,31
	13,57
	0,73
	-
	0,19
	-
	0,29
	184,83


 SAT BALTA RATEI  2009  

	Specificatie
	T.
	P.
	Suprafata pe categorii de folosinta - ha.

	
	
	
	C.c.
	A
	De
	Vn
	Ps
	Ape 
	Lv
	Np.
	TOTAL

	Supraf. intravilan PUG 2000     
	
	
	9,46
	33,47
	4,40
	2,93
	0,38
	-
	0,04
	1,01
	51,69

	ATRAGERI ÎN INTRAVILAN  P.U.G.2009

	7T1 Zonă locuinţe
	35
	176
	
	1,07
	
	
	
	
	
	
	1,07

	
	34
	170
	
	0,59
	
	
	
	
	
	
	0,59

	Reducere sup. 7T2 P.G.
	33
	166
	
	
	
	
	
	
	
	- 0,20
	- 0,20

	 Supraf. Atrasă în intravilan 
	
	
	
	1,66
	
	
	
	
	
	-0,20
	1,46

	Supraf. intravilan PUG 2009     
	
	
	9,46
	35,13
	4,40
	2,93
	0,38
	-
	0,04
	0,84
	53,15


In satul resedinţă de comună - sat Vînători zona centrală este de 6,50 ha. amplasată în zonă cu principalele dotări de utilitate publică: şcoală, sediu primărie, magazin, farmacie, poliţie, biserică.

Construcţiile amplasate aici vor avea un regim special mai ales cele noi construite. Pentru ordonare şi creerea unui raport de orientare a aspectului zonei, în centrul civic s-a propus restricţie temporară de construire până la realizarea unui plan urbanistic zonal. 
Analizand suprafetele ocupate de dotarile publice si capacitatea acestora de a satisface cerintele locale, conform normelor existente pentru sat resedinta de comuna cu o populatie pana la 2000 locuitori, rezulta: 

                                          Existent            conf. norme de ocupare a terenului

                                           (mp)                                      (mp)

Sediu administrativ (primarie)      2300             0,42mp/loc x 1469 =   617  

Piata centru civic                             -                     0,70mp/loc x 1469 = 1 028

Gradinita                                                                0,45mp/loc x 1469 =   661            

                                                                     ( 40 locuri)  - gradinita                          

Scoala ( + gradinita )– cls I-VIII   5 800             1,80mp/loc x 1469 =     2644

Dispensar                                    1 400             0,50mp/loc x 1469 =      734

Camin cultural                                200              0,90mp/loc x 1469 =    1322                       

                                                                                                              ( 70 locuri)  

Piata targ                                        -                    0,38mp/loc x 1469 =     558

Magazine                                                             0,75mp/loc x 1469 =  1 102 

Mici unitati prestari servicii                                   0,15mp/loc x 1469 =    220

Spatii verzi si terenuri joaca pentru copii           20,00mp/loc x 1469 = 29 380 ( pana la 

                                                                                                                     31 dec. 2 010 )                                                                                              

                                                                              26,00 mp/loc x 1469 = 38 194 ( pana la       

                                                                                                                         31 dec 2013 )

Spatii amenajate pentru sport       2 5000               7,00mp/loc x 1469=  16 450

 ( stadion )

Cimitire                                                                     se iau in calcul cele existente         

Punct colectare ambalaje                   500,00               500,00


Aplicate la populatia totala a comunei, normele de calcul privind spatiile verzi atrag atentia unui deficit la acest capitol.

20,00mp/loc x 7063 = 14 1260 mp( pana la 31 dec. 20010 )                                                                                              

26,00mp/loc x 7063 = 18 3639 mp( pana la 31 dec. 20013 ) 


Suprafetele spatiilor verzi rezultate in urma calculului conform normelor (26 mp/loc), sunt amplasate dupa cum urmeaza:

- sat Vinatori: - scuar = 0,36 ha

                      - Plaja Putna = 5,79 ha

- sat Jorasti: - baza sportiva = 0,71 ha

-sat Petresti : - scuar = 0,48 ha

                      - trup 3T2 – Complex Caprioara si Muzeu etnografic = 5,19 ha

- sat Mircestii Noi – 0,91 ha

                             TOTAL = 14,08 ha


 Pentru diferenta de 4,28 ha spatii verzi,  se propun prin PUG amenajarea urmatoarele amplasamente:

Sat Radulesti:

· plantatii de aliniament la DJ  = 0,37 ha

· scuar = 0,30 ha

Sat Mircestii Noi:

· plantatii de aliniament la DJ  = 0,42 ha

· scuar = 0,70 ha

Sat Balta Ratei:

· scuar = 0,30 ha

Sat Jorasti:

· plantatii de aliniament la DJ  = 0,36 ha

· parc = 1,00 ha

Sat Petresti:

· plantatii de aliniament la DJ  = 0,30 ha

Sat Vinatori:

· plantatii de aliniament la DJ  = 0,52 ha

           Se vor lua măsuri pentru revizuirea locuinţelor, împrejmuirilor cu un aspect necorespunzător, a spaţiilor verzi din faţa instituţiilor publice.

Zona funcţională - locuinţe şi funcţiuni complementare, cuprinde suprafeţe de curţi construcţii aferente fiecărei gospodării.
Terenurile agricole sunt însemnate şi înserate la zona terenurilor libere. 

In propunerile făcute prin P.U.G. s-au completat zona de gospodărie comunală cu punct colectare ambalaje în satul Petreşti.

Zona pentru echipare tehnico-edilitare - cuprinde sistemul de alimentare cu apa în sistem centralizat pentru satele Vînători şi Jorăşti. S-a propus execuţia unui sistem de canalizare ape uzate menajere în satul Vînători si Jorasti . 

Comuna este în totalitate electrificată.

Zona de căi de comunicaţie şi transport - cuprinde, drumurile cu construcţiile aferente. 

Zona de agrement - cuprinde terenul de sport, plaja Putna, complexul Căprioara.

Bilanţul teritorial al zonelor cuprinse în intravilanul propus are la bază bilanţul teritorial al intravilanului existent majorat cu suprafeţele justificate pentru introducerea (n intravilan.
Recomandări în cazul eliberării autorizaţiilor de construire sunt menţionate în volumul II al Regulamentul de urbanism, parte integrantă a P.U.G.-ului.
 BILANTUL  TERITORIULUI  ADMINISTRATIV PROPUS - intravilan – extavilan 

pe categoria de folosinta a terenului si zone functionale

	
	EXISTENT PUG
	PROPUS PUG

	
	ha.
	%
	ha.
	%

	TERENURI IN AFARA INTRAVILANULUI
	7892,97
	90,83
	7700,36
	88,61

	Teren arabil
	5649,57
	65,01
	5457,42
	62,80

	Păşune
	604,32
	6,95
	601,58
	6,92

	F(neaţă
	4,00
	0,05
	4,00
	0,05

	Livadă

Vii
	10,18

             0,00
	0,12

      0,00
	9,87

           0,08
	0,11

0,00

	Păduri 
	825,50
	9,50
	825,29
	9,50

	Ape
	566,00
	6,51
	566,00
	6,51

	Terenuri neproductive
	56,14
	0,65
	51,31
	0,59

	Drumuri          
	81,66
	0,94
	76,78
	0,83

	Curţi construcţi 
	95,60
	1,10
	107,80
	1,25

	
	
	
	
	



TERENURI INTRAVILAN – ZONE FUNCŢIONALE

	Zona centrală 
	(3,50)
	-
	(3,50)
	-

	Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare
	121,92
	1,40
	311,63
	3,59

	Zonă unităţi industriale şi depozite
	5,46
	0,06
	5,46
	0,06

	Zonă unităţi agro-zootehnice
	71,30
	0,82
	68,96
	0,80

	Zonă instituţii şi servicii de interes public
	13,58
	0,16
	13,83
	0,16

	Zonă căi comunicaţii şi transport            
	63,24
	0,73
	68,22
	0,79

	             din care rutieră                             
	(63,24)
	(0,73)
	(68,22)
	(0,79)

	Zonă spaţii verzi - sport, agrement protecţie
	8,99
	0,10
	13,37
	0,15

	Zonă construcţii tehnico-edilitare
	1,27
	0,01
	1,27
	0,01

	Zonă gospodărire comunală, (cimitire+P.G.)
	3,85
	0,04
	2,80
	0,03

	Zonă terenuri cu destinaţie specială                   
	-
	-
	-
	-

	Zonă terenuri libere        
	503,06
	5,80
	499,53
	5,76

	Zonă ape 
	-
	-
	0,00
	-

	Zonă păduri
	1,50
	0,02
	1,71
	0,01

	Zonă terenuri neproductive
	2,86
	0,03
	2,86
	0,03

	TOTAL TERENURI IN INTRAVILAN
	797,03
	9,17
	989,64
	11,39

	TOTAL TERITORIU ADMINISTRATIV
	8690,00        
	100,00
	8690,00
	100,00

	
	
	
	
	


3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale
Pentru satele limitrofe râului Putna cu exceptia satului Petreşti se impune lucrări de regularizare şi îndiguire în zonele de meandre, precum şi refacerea celor existente, în scopul eliminării eventualelor inundaţii ce pot apare (n perioadele cu ploi torenţiale, sau ruperea malurilor ceea ce ar produce multe pagube materiale şi umane.

Pentru construcţiile existente din intravilane şi pentru construcţiile noi se vor respecta prescripţiile Normativului P.100/1992 privind măsurile suplimentare antiseismice datorate gradului 9 de seismicitate. 

Măsurile suplimentare antiseismice, datorate gradului 9 de seismicitate detaliate în R.L.U. se vor realiza la proiectarea, execuţia şi exploatarea clădirilor. 
3.9. Dezvoltarea echipării edilitare 
Gospodărirea apelor 

In comuna Vînători, folosinţele de apă sunt atât consumatoare (alimentare cu apă potabilă şi industrială, irigatii). 

Râul Putna este regularizat pe o lungime de 7,2 km. în zona satelor, Mirceştii Noi şi Mirceştii Vechi, Vînători şi Jorăşti.
Alimentare cu apă

Prin ractualiazare Planului Urbanistic General se fac recomandari de realizare a unor sisteme de alimentare cu apa potabilă pentru toate localităţile componente, aceste obiective  devenind prioritare pentru conducerea  primarie si a consiliului local Vinatori.   

 Pentru satul Vinatori apa necesara populaţiei va fi asigurată prin extinderea  sistemului de alimentare cu apa din satul Jorasti, prevazut de altfel si in Studiu de fezabilitate intocmit pentru satul Jorasti. 

Pentru satele Petresti, Radulesti, Mircestii Vechi şi Mircestii Noi apa necesara populaţiei va fi asigurată de câte un sistem centralizat de alimentare cu apa, independent pentru fiecare sat,  care va consta  din :

● Gospodarie apa -  unde vor fi amplasate  puţul forat, rezervorul de inmagazinare, 
    statia de pompare şI statia de tratare

● Retea aducţiune

● Reţea distribuţie 

Pentru asurarea necesarului de apa care sa deservească populaţia satului Balta Ratei se va analiza posibilitatea extinderi reţelei de apa din satul Mircestii Noi.

 Debitele caracteristice calcul pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apa pentru cele cinci sate vor fi urmatoarele:

	Nr. 

crt.
	Localitatea
	Qzi,med

mc/zi
	Qzi, max

mc/zi
	Qorar max

mc/ora

	1
	Petresti
	101,50
	130,27
	15,89

	2
	Radulesti
	79,63
	102,24
	12,47

	3
	Mircesti Noi
	93,76
	120,38
	14,68

	4
	Mircesti Vechi
	21,84
	28,03
	3,42

	5
	Balta Ratei
	21,00
	27,21
	3,31


Aceste propuneri vor trebui studiate şi aprofundate prin întocmirea unor Studii de fezabilitate iniţiate de primaria comunei Vinatori, studii ce vor permite integrarea în unul din programele de finanţare europene, în vederea asigurării fondurilor necesare realizării acestor investiţii. 

Pentru satul Jorăşti există documentaţie de alimentare cu apa in sistem centralizat  faza SF ( studiu de fezabilitate). 

În această etapă, se propune realizarea unui sistem de alimentare cu apă, pentru localitatea Jorăşti, cu posibilitatea de a prelua, din reţeaua de distribuţie, debite de alimentare cu apă şi pentru localitatea Vînători.


În viitor, se preconizează alimentarea cu apă a 80% din consumatori prin intermediul instalaţiilor interioare de alimentare cu apă, restul de 20% din consumatori, prin intermediul cişmelelor amplasate în curţi.


În zona localităţii Jorăşti nu există lucrări de alimentare cu apă organizat executate, funcţionale, în sistemele de colectare şi tratare a apelor uzate menajere în sistem centralizat sunt inexistente. Apele pluviale sunt colectate printr-un sistem de rigole şi infiltrate în pământ, sau evacuate în râul Putna.


O parte dintre cetăţenii acestei localităţi, au foraje proprii de mică adâncime.


Fântânile, multe ca număr, cu adâncimi cuprinse între 4 şi 12 m, interceptează freaticul de suprafaţă, care pe de o parte, datorită puternicei infestări a freaticului, datorită activităţilor cotidiene, permeabilităţii solului, lipsei unui sistem de canalizare a apelor uzate fecaloid – menajere, iar pe de altă parte, fenomenul de poluare generalizat, de la N – V la S.E, a dus la infestarea acestora. devenind improprii consumului. Acest fenomen de infestare este mai pregnant în perioadele cu precipitaţii bogate ale anului, când datorită structurii solului, majoritatea apelor uzate pluviale ajung în freatic.


Din punct de vedere hidrografic, zona face parte din bazinul râului Putna, iar lucrările propuse au gradul de importanţă C, normală.


Prin documentaţie se propune realizarea unui sistem de alimentare cu apă centralizat, controlat, pentru asigurarea debitului de apă potabilă, pentru cetăţenii localităţii Jorăşti, comuna Vînători, jud. Vrancea, folosind o gospodărie de apă, individuală, amplasată în localitatea Jorăşti, amplasată pe o suprafaţă de teren având categoria de folosinţă actuală, de păşune, iar, prin grija beneficiarului, curţi – construcţii cu caracter hidroediliar, aflată în proprietatea publică a Consiliului Local Vînători.


S-a propus realizarea următoarei scheme tehnologice.

1. Sursa

2. Gospodărie de apă

3. Alimentare cu energie electrică, gospodărie de apă

4. Reţea distribuţie

5. Utilaje

Sursa


Este constituită din noul front de captare propus, ce urmează a fi constituit dintr-un foraj, cu adâncimea de 80 m. Datorită structurii geologice incerte, forajul va avea caracter de explorare – exploatare, în funcţie de rezultatele acestuia, se vor stabili zonele de protecţie sanitară, modul de echipare al forajului, oportunitatea realizării unui nou foraj, care să asigure debitul necesarului de apă al întregii localităţi.


Execuţia se va face în sistem hidraulic cu circulaţie inversă, gaura forată pe intervalul 0,00 – 30,00 m va avea diametrul de 762 mm.


Pe această porţiune se va monta coloana de ancoraj, spaţiul dintre gaura forată şi aceasta se va cimenta pentru izolarea straturilor de captare de o eventuală poluare provenită din suprafaţă.


În continuare până la adâncimea de 80 m, gaura forată va avea diametrul de 470 (521) mm.


În timpul execuţiei se vor recolta probe de teren la sită pentru stabilirea cu exactitate a straturilor ce urmează a fi captate.


Tot în acest scop se va executa şi o diagrafie geofizică complexă.


După stabilirea straturilor ce vor fi captate forajele vor fi definitivate cu coloane metalice pline şi filtrante cu diametre de 10 3/4".


Spaţiul dintre gaura forată şi coloana filtrantă se va completa cu pietriş mărgăritar dimensionat în funcţie de granulozitatea stratului acvifer captat.


După echipare forajul va fi testat hidrogeologic atât la curgere liberă cât şi prin pompări experimentale.


La terminarea pompărilor se va recolta o probă de apă care va fi analizată atât chimic cât şi bacteorologic.


Debitul de apă, prelevat din puţ, va fi pompată printr-o conductă de polietilenă de înaltă densitate (PEID) Dn 63 mm, în lungime de 10 ml, la gospodăria de apă a localităţii.


Atât forajul, cât şi gospodăria de apă, staţia de tratare, vor fi amplasate în cadrul aceleiaşi incinte.


Cabina de puţ forat este o cuvă semiângropatră, hidroizolată, de formă rectangulară, acoperită, din beton armat monolit, prevăzută cu capac metalic şi trepte de acces, având următoarele caracteristici:




- lungime

3,00 m




- lăţime

2,60 m




- înălţime

3,40 m




- înălţime utilă
2,07 m




- aria construită
7,80 mp




- volum construit
9,37 mc



Gospodăria de apă


În cadrul gospodăriei de apă se va realiza o capacitate de înmagazinare de 200 mc, constituită dintr-un rezervor suprateran, radial, din beton armat, turnat monolit, cuplat cu o staţie de pompare, precum şi o împrejmuire a zonei de protecţie sanitară, cu regim sever, cu lungimea de 182,22 ml.


Ansamblu funcţional este alcătuit din două tipuri de construcţii alăturate, una rezervorul, iar cealaltă camera pompelor.


Accesul în rezervor se face prin trapa prevăzută în placa de acoperiş, cu o scară metalică, iar în camera vanelor printr-o uşă metalică şi scara metalică.


Pentru evitarea unor exfiltraţii în timpul exploatării din cauza unei execuţii mai puţin corespunzătoare a pereţilor din beton monolit s-a prevăzut aplicarea unor tencuieli speciale interioare la pereţi şi fundul rezervorului.


Aceste tencuieli se vor realiza după efectuarea probei de impermeabilitate a betonului rezervorului prin umplerea cu apă a acestuia.


Umplutura de pământ din jurul rezervorului se va executa în straturi uniforme de 20 cm grosime de jur împrejurul rezervorului. Între rezervor şi trotuarul din beton simplu se execută un dop de bitum, care să împiedice infiltrarea apelor pluviale.


instalaţiile tehnologice proprii rezervoarelor de înmagazinare constau în conducta de alimentare, golire, preaplin, ocolire, dispozitivul de protecţie a rezervei intangibile de  intervenţie la incendiu.


Alimentarea rezervorului va fi controlată prin intermediul unui indicativ de nivel, electric, unul activ şi unul de rezervă, poziţionat sub gaura de acces în rezervor.


Conducta de distribuţie, Dn 100, prevăzută cu sorb cu flanşe, are prevăzut, în amonte de teul de ramificaţie şi dispozitivul de protecţie, o vană de secţionare.


Pentru accesul la rezerva intangibilă de intervenţie la incendiu se deschide vana sigilată în poziţia normal, închis.


Conducta preaplin Dn 150, racordată la conducta de golire, Dn 150, în aval de vana de secţionare, este poziţionată în zona diametral opusă conductei de alimentare a rezervorului şi este prevăzută, la capătul colector, cu o pâlnie de colectare.


Golirea completă a rezervorului se va realiza în reţea, prin intermediul căminelor de golire sau a hidranţilor supraterani, de intervenţie la incendiu.


De asemenea, în camera vanelor, există posibilitatea ocolirii rezervorului de înmagazinare, prin manevrarea vanei de secţionare, sigilată, la funcţionarea normală, în poziţia normal închis.


Distribuţia debitului de apă la consumatori se va realiza prin pompare.


Contorizarea debitului de apă rece livrată populaţiei, se va realiza, prin intermediul unui apometru Dn 100, montat în camera staţiei de pompare.


Vehicularea debitului de apă pentru consum menajer va fi asigurată prin intermediul unui grup de pompare dublu, Q = 8,7 l/s; H = 40 mca, cuplat cu un recipient hidrofor co volumul de 1.000 l, montat pe suporţi. Pe conducta de legătură la recipient se vor monta 2 supape de siguranţă Pp = 6 bari, 1 1/2".


Intervenţia la incendiu se va realiza prin intermediul unui grup de pompare, german.


Q = 13,7 l/s; H = 40 mca.


Chiar dacă debitul de apă este prelevat de la mare adâncime, dar mai ales, datorită faptului că satul nu are canalizare, pentru a se îndeplini condiţiile tehnice de calitate a apei potabile, conform normelor în vigoare, s-a considerat ca absolut necesară prevederea în fluxul tehnologic de tratare a apei o dezinfectare cu clor gazos.


Staţia de clorinare se va amplasa în incinta gospodăriei de apă, cu prelevarea debitului de apă brută din reţeaua de aducţiune şi vehicularea debitului de apă-clor, direct în rezervorul de înmagazinare, prin intermediul unor conducte PEID Dn 32, Pn 6.


Clorinarea propriu-zisă se va realiza în rezervorul de înmagazinare, volumul acestuia asigurând perioada de contact de minimum 30 minute.


Toate elementele de racord, vor fi din PVC.


Capacitatea de tratare a dozatorului va fi de 0 – 40 g/h, tratare continuă.


Staţia de clorinare, construcţia, este de tip parter, realizată din zidărie de cărămidă, cu sâmburi de beton armat, acoperiş de tip şarpantă, în două ape, cu învelitoare de tablă de oţel zincată, fălţuită.


Dimensiunile în plan sunt de 3,65 x 1,95 m, cu înălţimea utilă de 2,35 m.


Compartimentarea este dictată de cerinţele funcţionale şi anume camera dozator, cu suprafaţa de 2,25 p şi camera butelii de rezervă, cu suprafaţa de 2,25 mp.


Ventilarea spaţiilor se va realiza natural organizat, prin intermediul grilelor de ventilare, montate sus – jos, iar iluminatul, atât natural organizat cât şi artificial, cu incandescenţă.


Finisajele sunt de tip simple, pardoseli din mozaic, pereţi, tavan, tencuieli simple, drişcuite, zugrăvite cu vopsele lavabile.


Tâmplăria este din lemn, în vopsele de ulei.


Încălzirea spaţiului de montaj a dozatorului, în perioada de iarnă, se va realiza electric, cu radiatoare cu ulei, termostate.


Atât în camera dozatorului cât şi în camera de păstrare butelii de rezervă, sunt prevăzute sifoane de pardoseală, Dn 100 mm, ce preiau eventualele scăpări de apă-clor şi se descarcă, prin intermediul unei tubulaturi PVC U 110, într-un cămin de vizitare, de neutralizare, adiacent staţiei de clorinare. Căminul de neutralizare va fi menţinut, în permanenţă, plin cu lapte de var.


Eventualele scăpări de clor gazos, la butelii, defectate, se vor trata prin scufundarea buteliilor în căminul de neutralizare, în lapte de var.


În zona gospodăriei de apă va fi instituită zonă de protecţie sanitară cu regim sever, şi cu regim de restricţie.


Zona de protecţie sanitară cu regim sever va fi împrejmuită cu un gard de plasă de sârmă de oţel, zincată, montată pe rame metalice şi stâlpi din beton armat, în lungime de 182,22 ml.


Sistematizarea verticală a incintei gospodăriei de apă constă în amenajarea unei alei carosabile, de acces în incintă şi a unei suprafeţe carosabile, interioare, racordată la drumul propus, exterior, de racord la drumul existent, realizată din balast compactat, în suprafaţă de 171,71 mp.


Exploatarea sistemului de alimentare cu apă (branşamente, reparaţii, intervenţii) se va realiza pe bază de contract de prestări servicii, dintre beneficiar şi o firmă cu licenţă de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă (Serviciul Public de Exploatare a Sistemelor de Alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural).


Personalul propriu al beneficiarului va fi compus din doi cititori – încasatori de contoare, care va supraveghea şi parametrii de funcţionare şi integritatea sistemului de alimentare cu apă.


Sistematizarea verticală  incintei gospodăriei de apă, în suprafaţă de 2.074,95 mp este constituită dintr-o platformă balastată, în suprafaţă de 171,71 mp, iar restul suprafeţei va fi plantat cu gazon.


Terenul va fi mobilizat încât diferenţa de nivel dintre zona rezervorului şi zona exterioară, să fie de 50 cm.


Debitele de ape pluviale, din incinta gospodăriei de apă, vor fi preluate în suprafeţele permeabile ale plantaţiei de gazon.


În plan, gospodăria de apă va avea dimensiunile de 45,0 x 46,11 m, cu următoarele caracteristici constructive:




Act  =  99,26 mp




Aut  =  82,44 mp




POT = 4,78 %




CIUT = 0,0478


Racord electric gospodăria de apă

Alimentarea cu energie electrică a gospodăriei de apă se va realiza prin intermediul unei linii electrice aeriene, de joasă tensiune, în lungime de 730 ml, racordată la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, din zonă.


Branşamentul electric va alimenta tabloul electric general, amplasat pe peretele exterior al staţiei de pompare.


Din tabloul electric general sunt alimentate tablourile electrice secundare, din interiorul staţiei de pompare, forajului, tabloul general al staţiei de clorinare, iluminatul exterior precum şi tablourile electrice proprii ale grupurilor de pompare.


Tabloul electric din staţia de pompare cuprinde elemente de automatizare pentru protecţia la suprasarcină şi scurtcircuit, semnalizare funcţionare pompe, avarie termică, prezenta tensiune. Protecţia la mers în gol este asigurată atât prin montarea înecată a aspiraţiei pompelor cât şi prin elementele hidraulice de protecţie a rezervei intangibile de intervenţie la incendiu.


Reţea distribuţie


Reţeaua de distribuţie se va realiza din conducte de polietilenă de înaltă densitate, montată în trasee cu dimensiunile de 0,8 x 1,2 m, executată parţial manual, parţial mecanizat, în pat de nisip de protecţie sau de pământ mărunţit.


Conductele folosite vor avea Agrement tehnic corespunzător gamei de presiuni necesare (6 bari) şi vor avea Aviz Sanitar pentru folosirea în cadrul reţelelor de alimentare cu apă.


Lungimea totală a reţelei de distribuţie va fi de 10.161 km, conducte de polietilenă de înaltă densitate, structura în următoarea gamă de diametre:



- PE ID Dn 110 Pn 6
1.935 ml



- PE ID Dn  90 Pn 6

2.655 ml



- PE ID Dn  75 Pn 6

   735 ml



- PE ID Dn  63 Pn 6

4.800 ml


- subtraversare percutantă D.J. 205 P, Dn 110/200, în manşon protecţie metalic:



- 3 buc. x 12 ml/buc,               36 ml




Total

=
10.161,0 ml


De asemenea, pe traseul conductelor, la intersecţii, se vor monta cămine de secţionare, de vane, cişmele stradale, hidranţi subterani, de intervenţie la incendiu, Dn 80, astfel:

· 32 cămine de vizitare de vane;

·   7 hidranţi supraterani, de intervenţie la incendiu,Dn 80 mm;

· 15 cişmele stradale.


La intersecţii importante, în dreptul obiectivelor de utilitate publică (primărie, cămin cultural, şcoală biserică) sau capetele reţelei de distribuţie, se vor monta cişmele stradale.


În apropierea aceloraşi obiective se vor monta hidranţi supraterani, de intervenţie la incendiu, Dn 80, numai pe conducte având diametrul de minimum 100 mm.



1. BREVIAR DE CALCUL


1.1. Determinarea cantităţilor de apă de alimentare s-a făcut conform prevederilor "Ghidului de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural", indicativ GP 106/2004, coroborat cu prevederile SR 1343/1, după cum urmează:



2. NECESARUL DE APĂ


2.1. Structura necesarului de apă


Necesarul de apă cuprinde apa pentru:

· nevoi gospodăreşti ale populaţiei: băut, prepararea hranei, spălatul corpului, spălatul vaselor şi al rufelor, curăţenia locuinţelor;

· debit de apă pentru creşterea animalelor din gospodării;

· debit de apă pentru unităţi economice şi social-culturale;

· debit de apă pentru intervenţia la incendiu;

· debit de apă pentru nevoi proprii ale sistemului de alimentare cu apă;

· debit de apă pentru acoperirea pierderilor de apă tehnic admisibile în sistem.


Lucrările de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural se încadrează, după STAS 4273, în categoria 4 şi clasa de importanţă IV, lucrări de importanţă "normală", conform HGR 766/1997.


Evacuarea apelor meteorice se realizează prin rigole stradale şi apoi sunt infiltrate în pământ sau evacuate în râul Putna.


Comuna Vînători are în componenţă localităţile:

· Balta Raţei

· Jorăşti

· Mirceştii Noi

· Mirceştii Vechi

· Petreşti

· Răduleşti

· Vînători


În cadrul celorlalte localităţi, debitele de alimentare cu apă, pentru populaţie şi agenţi economici, sunt asigurate prin intermediul fântânilor sau a forajelor de mică adâncime (12 – 35 ml).


Structurarea populaţiei, a gospodăriilor, pentru localitatea Jorăşti, comuna Vînători, în momentul de faţă, este următoarea:

	
	Pupulaţie (locuitori)
	Gospodării
	Animale

	
	
	
	Bovine
	Porcine
	Ovine
	cabaline

	JORĂŞTI
	1.619
	480
	420
	630
	640
	220

	TOTAL
	1.619
	480
	420
	630
	640
	220



În această etapă, se propune realizarea unui sistem de alimentare cu apă, pentru localitatea Jorăşti, cu posibilitatea de a prelua, din reţeaua de distribuţie, debite de alimentare cu apă şi pentru localitatea Vînători.


În viitor, se preconizează alimentarea cu apă a 80% din consumatori prin intermediul instalaţiilor interioare de alimentare cu apă, iar restul de 20% din consumatori, prin intermediul cişmelelor amplasate în curţi.


În aceste condiţii, necesarul specific de apă este de 80 l/om x zi, pentru 80% din populaţie şi 50 l/om x zi, pentru restul de 20% din consumatori.


2.2. Determinarea necesarului de apă


Necesarul de apă, N, se determină cu relaţia:


N = Ng 1 + Ninc  = Ngl + Np + Nga + Ninc


1.295 locuitori x 80 l/om x zi  =  103.600 l/zi  =  103,60 mc/zi


  324 locuitori x 50 l/om x zi  =   16.200 l/zi  =   16,20 mc/zi


Ngl = 103.600 l/zi + 16.200 l/zi = 119.800 l/zi = 119,8 mc/zi = 4,99 mc/h = 1,386 l/s


Necesarul de apă pentru nevoi publice se consideră 10 mc/zi



Np = 10 mc/zi = 0,41 mc/h = 0,11 l/s


Necesarul de apă pentru creşterea animalelor, Bga, se stabileşte pentru debite specifice qa, conform SR 1343/3, şi anume:


- porcine
630 capete x 13 l/zi = 8.190,0 l/zi = 8,19 mc/zi


- ovine  
640 capete x 10 l/zi = 6.400,0 l/zi = 6,40 mc/zi


- taurine
420 capete x 90 l/zi = 37.800,0 l/zi = 37,80 mc/zi


- cabaline
220 capete x 90 l/zi = 19.800,0 l/zi = 19,80 mc/zi




Total

=
   72.190,0 l/zi = 72,19 mc/zi



Nga  =  72.190 l/zi = 72,19 mc/zi = 3,008 mc/h  =  0,835 l/s


Necesarul de apă pentru nevoi proprii ale sistemului de alimentare cu apă, Np, este cuprins între 5%, pentru surse subterane şi 10% pentru surse de suprafaţă.


În cazul de faţă se foloseşte ipoteza captării apei din sursa subterană (puţuri forate).


Ng1 = Ngl + Np + Nga  =  4,99 + 0,41 + 3,008  =  8,408 mc/h = 2,335 l/s.


Ng1  =  8,408 mc/h  =  2,335 l/s.


Np  =  0,42 mc/h   = 0,117 l/s


N = Ng1 + Np  =  8,828 mc/h  =  2,452 l/s.


Necesarul de apă pentru stingerea incendiilor se stabileşte după cum urmează:

· o rezervă de apă de minimum 10 mc pentru localităţi la care debitul maxim orar de apă pentru nevoi gospodăreşti nu depăşeşte 5 l/s;

· 5 l/s pentru localităţi având până la 5.000 locuitori, la care debitul maxim orar pentru nevoi gospodăreşti este egal sau mai mare de 5 l/s;



N = 2,452 l/s  <  5 l/s


Din motive de siguranţă şi pentru asigurarea debitelor de intervenţie la incendiu, se va realiza un rezervor de înmagazinare, suprateran, radial, din beton armat, turnat monolit, cu volumul e 200 mc, ce va cantona rezerva intangibilă, de intervenţie la incendiu de 54 mc, pentru intervenţia la incendiu cu un debit de 5 l/s, pentru o perioadă de timp de 3 ore.


Volumul rezervei intangibile, de intervenţie la incendiu, de 54 mc, se reface într-o singură zi, prin suprimarea consumului menajer.


N = Ng1 + Np  =  8,828 mc/h  =  2,452 l/s.


Pentru cuantificarea viitoarei dezvoltări a localităţii, se va utiliza un coeficient global de dezvoltare a localităţii de 40%.


În aceste condiţii, viitorii parametrii de calcul sunt:


- populaţie:    2.266 locuitori


- N =  12,359 mc/h  =  3,433 l/s


2.2.1. Debite de calcul ale necesarului de apă


Qn zi med  =  12,359 mc/h  =  3,433 l/s


Qn zi max  =  Kzi x Qn zi med.

Kzi  -  coeficient supraunitar ce ţine seama de neuniformitatea consumului orar raportat la 


perioada unei zile.

Kzi  =  1,4


Qn zi max = Kzi x Qs zi med  =  12,359 x 1,4  =  17,302 mc/h = 4,806 l/s


Qn orar max  =  Korar x Qn zi max.

Korar -  coeficient ce ţine seama de neuniformitatea consumului orar în ziua de maxim 


  consum.

Korar  =  1,6


Qn orar max  =  Korar x Qn zi max =  1,6 x 17,302 = 27,683 mc/h = 7,689 l/s.


2.3. Cerinţa de apă


La structura cerinţei de apă s-a ţinut seama de :

· necesarul de apă conform pct. 2.2.;

· nevoi tehnologice proprii sistemului;

· pierderi de apă în reţelele de aducţiune şi distribuţie.


2.3.1. Determinarea cerinţei de apă


Qc = Ks x Kp x N  [mc/zi]

Ks  -  coeficient supraunitar ce ţine seama de nevoile tehnologice ale instalaţiilor de tratare 


şi epurare ale sistemului de alimentare cu apă, de necesitatea spălării reţelelor.

Ks =  1,10

Kp  -  coeficient supraunitar ce ţine seama de pierderile de apă în reţeaua de aducţiune, 


distribuţie.

Kp  =  1,02

      Qc zi med = Ks x Kp x Qn zi med  =  1,1 x 1,02 x 12,359 = 13,866 mc/h = 3,851 l/s.

      Qc zi max = Ks x Kp x Qn zi max  =  1,1 x 1,02 x 17,302 = 19,412 mc/h = 5,39 l/s.

      Qc orar max = Ks x Kp x Qn orar max  =  1,1 x 1,02 x 27,683 = 31,06 mc/h = 8,627 l/s.


2.4. Debitele de alimentare a obiectelor sistemului de alimentare cu apă


2.4.1. Sursa se dimensionează pentru debitul cerinţei de apă, zilnic mediu




Qc zi med  =  13,866 mc/h  =  3,851 l/s


2.4.2. Secţiunile de control dintre sursa şi rezervorul de înmagazinare se dimensionează pentru debitul cerinţei de apă maxim zilnice




Qc zi max  =  19,412 mc/h  =  5,39 l/s.


2.4.3. Secţiunile de control ale reţelei de distribuţie se dimensionează pentru debitul cerinţei de apă maxim orare




Qs orar max  =  31,06 mc/h  =  8,627 l/s

peste care se suprapune intervenţia la incendiu, cu un debit de 5 l/s, deci 13,627 l/s.


Sursa de alimentare cu apă va  fi constituită dintr-un foraj de explorare – exploatare, propus, cu adâncimea de 80 ml, amplasat în incinta viitoarei gospodării de apă, în zona de sud-est a localităţii Jorăşti, pe o suprafaţă de teren, cu destinaţia actuală de păşune.



3. REZERVORUL DE ACUMULARE


Rezervorul de acumulare trebuie să asigure următoarele volume:

· volumul de compensare orară;

· volumul maxim dintre volumul intangibil de incendiu şi volumul de compensare orară.


3.1. Determinarea volumului de compensare orară


Vcomp  =  0,22 x Qc zi max  =  0,22 x 5,39  =  1,185 l/s = 4,26 mc/h = 102,42 mc/zi


Vavarie =  0,2 x Qc zi max  =    0,2 x   5,39  =  1,078 l/s = 3,88 mc/h =   13,97 mc/zi


VREZ  =  102,45 + 54 mc/zi  =  156,45 pentru o zi de 24 ore de consum.


3.2. Volumul rezervei intangibile de intervenţie la incendiu


Din motive de siguranţă şi pentru asigurarea debitelor de intervenţie la incendiu, se va realiza un rezervor de înmagazinare, suprateran, radial, din beton armat, turnat monolit, cu volumul de 200 mc, ce va cantona rezerva intangibilă, de intervenţie la incendiu, de 54 mc, pentru intervenţia la incendiu cu un debit de 5 l/s, pentru o perioadă de timp de 3 ore.


Volumul rezervei intangibile, de intervenţie la incendiu, de 54 mc, se reface într-o singură zi, prin suprimarea consumului menajer.



4. STAŢIA DE CLORINARE


Cantitatea de clor necesară este de 2 g/mc


Vclor = Qc zi max x 2 g/mc  =  38,82 g/h


Vclor = 38,82 h/h x 24 x 30  =  27.935,28 g/lună = 27,935 kg/lună


Se va folosi un aparat de dezinfecţie a debitului de apă, cu clor gazos, cu capacitatea de tratare de 0 ÷ 40 g/h, cu reglaj progresiv, în funcţie de debitul vehiculat.


Injecţia debitului de apă – clor se va realiza direct în rezervorul de înmagazinare.


Volumul acestuia asigură perioada minimă de contact de 30 minute.

5. DEBITE DE ALIMENTARE CU APĂ CE AJUNG ÎN REŢEAUA DE





CANALIZARE


5.1. Determinarea necesarului de apă


Necesarul de apă, N, ce ajunge în reţeaua de canalizare, se determină cu relaţia:



N = Ngl + Np


1.295 locuitori x 80 l/om x zi  =  103.600 l/zi  =  103,60 mc/zi


  324 locuitori x 50 l/om x zi  =   16.200 l/zi  =   16,20 mc/zi


Ngl = 103.600 l/zi + 16.200 l/zi = 119.800 l/zi = 119,8 mc/zi = 4,99 mc/h = 1,386 l/s


Necesarul de apă pentru nevoi proprii ale sistemului de alimentare cu apă, Np, este cuprins între 5%, pentru surse de apă subterane şi 10% pentru surse de suprafaţă.


În cazul de faţă se foloseşte ipoteza captării apei din sursa subterană (puţuri forate).


Np = 0,249 mc/h  =  0,069 l/s


N = Ngl + Np = 5,239 mc/h = 1,45 l/s


Pentru cuantificarea viitoarei dezvoltări a localităţii, se va utiliza un coeficient global de dezvoltare a localităţii de 40%.


În aceste condiţii, viitorii parametri de calcul sunt:

· populaţie: 2.290 locuitori;

· N = 7,33 mc/h = 2,037 l/s


5.1.1. Debite de calcul ale necesarului de apă


Qn zi med  =  7,33 mc/h  =  2,037 l/s


Qn zi max  =  Kzi x Qn zi med.

Kzi  -  coeficient supraunitar ce ţine seama de neuniformitatea consumului orar raportat la 


perioada unei zile.

Kzi  =  1,4


Qn zi max = Kzi x Qs zi med  =  7,33 x 1,4  =  10,262 mc/h = 2,85 l/s


Qn orar max  =  Korar x Qn zi max.

Korar -  coeficient ce ţine seama de neuniformitatea consumului orar în ziua de maxim 


  consum.

Korar  =  1,6


Qn orar max  =  Korar x Qn zi max =  1,6 x 17,302 = 16,41 mc/h = 4,56 l/s.


5.2. Cerinţa de apă


La structura cerinţei de apă s-a ţinut seama de :

· necesarul de apă conform pct. 2.2.;

· nevoi tehnologice proprii sistemului;


5.2.1. Determinarea cerinţei de apă


Qc = Ks x Kp x N  [mc/zi]

Ks  -  coeficient supraunitar ce ţine seama de nevoile tehnologice ale instalaţiilor de tratare 


şi epurare ale sistemului de alimentare cu apă, de necesitatea spălării reţelelor.

Ks =  1,10

Kp  -  coeficient supraunitar ce ţine seama de pierderile de apă în reţeaua de aducţiune, 


distribuţie.

Kp  =  1,02

      Qc zi med = Ks x Kp x Qn zi med  =  1,1 x 1,02 x 7,33 = 8,22 mc/h = 2,28 l/s.

      Qc zi max = Ks x Kp x Qn zi max  =  1,1 x 1,02 x 10,262 = 11,51 mc/h = 3,19 l/s.

      Qc orar max = Ks x Kp x Qn orar max  =  1,1 x 1,02 x 16,41 = 18,41 mc/h = 5,11 l/s.


Din aceste debite de alimentare cu apă, în reţeaua de canalizare se consideră că vor ajunge 80% din acestea, astfel:



Quz zi med  =  6,57 mc/oră  =  1,82 l/s



Quz zi max  =  9,208 mc/oră  =  2,55 l/s



Quz orar max  = 14,72 mc/oră  =  4,09 l/s   

Sursa de apă pentru cele două sate va constitui 2 puţuri existente propuse pentru echipare şi desnisipare. Adâncimea forajelor variază între 60-70 m.

In gospodăria de apă sunt amplasate o staţie de clorinare, un recipient hidrofor de 2000 l. care împreună cu pompele de foraje vor crea presiunea necesară în reţelele de distribuţie. 

Debitul necesar este de 6,16 l/s debit maxim zilnic. Pentru asigurarea debitului necesar pe tot procesul zilei precum şi a rezervei de incendiu s-a propus execuţia unui rezervor de 500 m.c. 

Reţeaua de distribuţie se va executa din polietilenă de înaltă densitate în lungime de 10 km. pentru satul Vînători şi 4,5 km. pentru Jorăşti. 

Pentru celelalte sate asigurarea necesarului de apă se face de la puţuri personale existente aproape în toate gospodăriile. 

Până la data elaborării documentaţiei P.U.G. era executat 1,3 km. de conducta de distribuţie.

In conformitate cu H.G. 101/3.04.1997 privind Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitar( se instituie zonă de protecţie sanitară pentru:

1. - sursă
-  puţurile forate

2. - construcţii şi instalaţiile aferente sistemului de alimentare cu apă;

Pentru puţurile forate - zona de protecţie sanitară este formată din: 

· zona de protecţie sanitară cu regim sever în toate direcţiile în jurul forajului de 50 m.;

· zona de protecţie sanitar( cu regim de restricţie care cuprinde teritoriul din jurul zonei de protecţie sanitară cu regim sever de 150 m. 

Limita zonei de protecţie cu regim de restricţie  va fi marcată prin borne.

Pentru construcţiile şi instalaţiile aferente se instituie zonă de protecţie sanitară având următoarele limite minime:


- staţie de pompare


- 10 m. de la zidurile exterioare ale clădirilor;

- staţie de clorinare


- 20 m. de la zidurile exterioare ale instalaţiei;

- rezervor îngropat


- 20 m. de la zidurile exterioare;

- conductele de aducţiune     
- 30 m. faţă de orice sursă potenţial de 







  contaminare;

- reţele de distribuţie 

- 3,0 m.

Se va împrejmui zonele de protecţie sanitară pentru: staţie de pompare, staţie de clorinare şi rezervoare de înmagazinare.

Utilizarea suprafeţelor incluse în zonele de protecţie sanitară se face în conformitate cu cap. VI (i VII din H.GR. 101/1997

Structura consumatorilor de apă potabilă 

Prevederile standardului român SR 343-1 din 1995 necesarul de apă potabilă pentru localităţi cuprinde: 

· apă pentru nevoi gospodăreşti, băut, preparare hrană, spălatul capului, spălatul rufelor şi a vaselor, curăţirea locuinţelor, utilizarea W.C.-urilor, precum şi pentru creşterea animalelor de pe lângă gospodăriile proprii ale populaţiei; 

· apă pentru nevoi publice: unităţi de învăţământ, creşe, spitale, cămine, etc.; 

· apă pentru stropitul spaţiilor verzi; 

· apă pentru stropitul străzilor şi spaţiile pieţelor; 

· apă necesară pentru unităţile industriale atunci când nu au surse proprii; 

· apă pentru nevoi proprii ale sistemului de alimentare cu apă (spălare, aducţiuni, filtre, rezervoare, reţea); 

· apă pentru spălarea reţelei de canalizare (periodic); 

· necesarul de apă pentru acoperirea pierderilor tehnice admise în sistem; 

· apă necesară pentru combaterea incendiului. 
Canalizare 

Restituirea apelor uzate, mai mult sau mai puţin încărcate cu impurităţi constituie o gravă agresiune asupra mediului în general şi asupra apelor de suprafaţă şi subterane în general. 


In prezent exista intocmita documentatie pentru retea de canalizare in sistem centralizat – faza S.F. In cadrul acestui obiectiv de investiţii, se tratează realizarea unei staţii de epurare, împreună cu reţelele de canalizare, colectoare, pentru localitatea Jorăşti, urmând ca pentru celelalte localităţi, să se realizeze câte o staţie de epurare, împreună cu reţelele de canalizare, aferente, independente.


Structurarea populaţiei, a gospodăriilor, pentru localitatea Jorăşti, comuna Vînători, în momentul de faţă, este următoarea:

	
	Pupulaţie (locuitori)
	Gospodării
	Animale

	
	
	
	Bovine
	Porcine
	Ovine
	cabaline

	JORĂŞTI
	1.619
	480
	420
	630
	640
	220

	TOTAL
	1.619
	480
	420
	630
	640
	220



Realizarea reţelelor de alimentare cu apă, a reţelelor de canalizare, a staţiei de epurare şi înfiinţarea unei distribuţii de gaze naturale, va permite beneficiarului, Consiliul Local Vînători, să acceseze, în cadrul unui proiect integrat, programul de finanţare P.N.D.R. măsura 322.


Conform proiect nr. 877/2008, elaborat de S.C. EURO PROIECT S.R.L., debitele necesarului de apă, pentru perioada actuală, pentru localitatea Jorăşti, sunt următoarele:



Qc zi med  =  13,866 mc/h  =  3,851 l/s



Qc zi max  =  19,412 mc/h  =  5,39 l/s



Qc orar max  =  31,06 mc/h  =  8,627 l/s


Corespunzător acestor debite de alimentare cu apă, totale, debitele de alimentare cu apă, posibil ajunge în reţeaua de canalizare, sunt următoarele:



Qcp zi med  =  8,22 mc/h  =  2,28 l/s



Qcp zi max  =  11,51 mc/h  =  3,19 l/s



Qcp orar max  =  18,41 mc/h  =  5,11 l/s


Din aceste debite de alimentare cu apă, la reţeaua de canalizare se consideră că vor ajunge 80% din acestea, astfel:



Quz zi med  =  6,52 mc/h  =  1,82 l/s



Quz zi max  =  9,208 mc/h  =  2,55 l/s



Quz orar max  =  14,72 mc/h  =  4,09 l/s


Din totalul populaţiei localităţii Jorăşti, de 1.619 locuitori, în momentul de faţă, în primii doi ani de funcţionare a staţiei de epurare, se preconizează că se vor racorda la reţeaua de canalizare, un procent de 73% din totalul populaţiei, respectiv un număr de 1.183 locuitori.


Datorită atractivităţii regiunii, apropierii faţă de municipiul Focşani, se estimează că la reţeaua de canalizare se vor racorda mici ateliere de prelucrare, instituţii publice şi private. etc. Cuantificat, în număr de locuitori echivalenţi, se consideră un spor de 671 locuitori echivalenţi, astfel încât capacitatea de tratare a staţiei de epurare şi implicit calculele de dimensionare a staţiei de epurare, se vor realiza pentru un număr de 2.290 locuitori echivalenţi.


Corespunzător acestui număr de locuitori echivalenţi, debitele de ape uzate, posibil a fi evacuate în emisar, râul Putna, sunt următoarele:



Quz(le) zi med  =  9,97 mc/h = 2,77 l/s



Quz(le) zi max  = 11,55 mc/h = 3,21 l/s



Quz(le) orar max  = 16,18 mc/h = 4,49 l/s


Dimensionarea staţiei de epurare s-a realizat conform prevederilor Ghidului de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare, în mediul rural – Indicativ GP 106/2004, aprobat de MTCT cu Ordinul 161/15.02.2005, coroborat cu prevederile HG 352/2005.


Conform condiţiilor de descărcare în emisar NTPA 001/2002, modificată prin HG 352/2005, apa epurată în staţia de epurare de tip mecano-biologică trebuie să respecte valorile indicatorilor de calitate normali:

· MTS

=
(35) 60 mg/dmc;

· CBO5

=
(20) 25 mg/dmc

· NT

=
(10) 15 mg/dmc

· PT

=
1,0 (2) mg/dmc

· Detergenţi sintetici anion activi, biodegradabili 0,5 mg/dmc.

· Bacterii califorme total
1 mil /100 dmc.

· Bacterii califorme fecale
10.000 / 100 cmc.

· Streptococi fecali       
 5.000 / 100 cmc.


În Ghidului de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare, în mediul rural – Indicativ GP 106/2004, aprobat de MTCT cu Ordinul 161/15.02.2005, tabel 2.6., pag. 184, se recomandă următoarele încărcări specifice ale debitelor de ape uzate, provenite de la localităţi rurale, capinguri, etc:

· MTS

=
30 – 50 g/om zi

· CBO5

=
30 – 40 g/om zi

· NT

=
3 – 8 g/om zi

· PT

=
1 – 4 g/om zi

· Detergenţi sintetici anion activi, biodegradabili 0,5 mg/dmc.

· Bacterii califorme total
1 mil /100 dmc.

· Bacterii califorme fecale
10.000 / 100 cmc.

· Streptococi fecali       
 5.000 / 100 cmc.


Din considerente de siguranţă şi exploatare, în calcul se vor utiliza următoarele valori ale încărcărilor debitelor de ape uzate, conform recomandărilor NP 032/1999 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti:

· MTS

=
65 g/om zi

· CBO5

=
55 g/om zi

· NT

=
6 g/om zi

· PT

=
4 g/om zi

· Detergenţi sintetici anion activi, biodegradabili 0,5 mg/dmc.

· Bacterii califorme total
1 mil /100 dmc.

· Bacterii califorme fecale
10.000 / 100 cmc.

· Streptococi fecali       
 5.000 / 100 cmc.


În calcule se va considera un număr de 2.290 locuitori echivalenţi.


Conform Cărţii tehnice a staţiei de epurare compacte, tip BIOproses – 1200, avem următoarele încărcări ale debitelor de ape uzate, de natura fecaloid – menajeră:

· Tip apă uzată

apă uzată fecaloid – menajeră

· PE



1200

· Debit zilnic/persoană
~ 200 l/zi/persoană

· Debit total


240 mc/zi

· NOD5



40 g/zi/persoană

· Concentraţia BOD5

max 300 mg/l

· Concentraţia TSS

max 300 mg/l

· pH



= 6 – 9


Proprietăţile apei reziduale (tratate)

1. pH 




6,5 – 8,5

2. Suspensii (MTS)


30 mg/dmc.

3. CBO5




15 mg O2/dmc.

4. CC0Cr



50 mg O2/dmc.

5. NH3+




1 mg/dmc.

6. NO3




25 mg/dmc.

7. NO2




0,7 mg/dmc.

8. NT




8 mg/dmc.

9. PT




0,5 mg/dmc.

10. Substanţe extractibile

15 mg/dmc.

11. Detergenţi



0,3 mg/dmc.

12. H2S + S2



0,1 mg/dmc.

13. Rez




1000 mg/dmc.


Pentru epurarea debitelor de ape uzate, colectate de la localitatea Jorăşti, comuna Vînători, judeţul Vrancea, se va folosi un procedeu de epurare clasic, mecano – biologic – chimic, cu trei trepte de epurare (cu treapta de epurare terţiară).


Prezenta documentaţie tehnică tratează realizarea, în această etapă, a unei staţii de epurare, împreună cu instalaţiile conexe şi a unei reţele de colectare a debitului de ape uzate, de natura fecaloid – menajeră, în sistem separativ, pentru localitatea Jorăşti, în lungime totală de 10.221 ml.


Pentru asigurarea infrastructurilor minimale, se sprijină, de asemenea, activităţile comerciale incipiente, dezvoltarea micilor exploataţii agricole ecologice, ateliere de prelucrare superioară a produselor agricole proprii, precum şi ameliorarea, în conformitate cu standardele în vigoare, a condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor şi activităţilor productive desfăşurate. De asemenea, promovarea acestui tip de obiectiv de investiţie duce la ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare.


Ca urmare a tendinţei de creştere a gradului de confort, pe de o parte, iar pe de altă parte, datorită puternicei impurificări a pânzei de apă freatică, datorită bazinelor septice, tip hazna, din gospodăriile populaţiei este absolut necesară realizarea unei staţii de epurare, a unei reţele colectoare de canalizare, atât pentru asigurarea condiţiilor minimale de viaţă, menţinerea populaţiei în mediul rural cât şi pentru sprijinirea activităţilor incipiente prin crearea unei infrastructuri minimale.


În zonă, sistemele de colectare şi tratare a apelor uzate menajere, în sistem centralizat, sunt inexistente. Apele pluviale sunt colectate printr-un sistem de rigole şi infiltrate în sol sau evacuate în râul Putna.


Viitoarea existenţă a sistemului de alimentare cu apă, cu cişmele amplasate în curţi, instalaţii interioare, produce debite de ape uzate, de natură fecaloid-menajeră, ce interceptează freaticul de suprafaţă, care, pe de o parte, datorită puternicei infestări a freaticului, datorită activităţilor cotidiene anterioare, permeabilităţii solului, lipsei unui sistem de canalizare a apelor uzate fecaloid – menajere, iar pe de altă parte, fenomenul de poluare generalizat de la N – V şa S – E, va duce la infestarea acestuia. Acest fenomen de infestare este mai pregnant în perioadele cu precipitaţii bogate ale anului, când datorită structurii solului, nivelul foarte ridicat al pânzei de apă freatică, întreaga cantitate de ape uzate pluviale ajung în freatic.


În zonă nu există reţea de canalizare a apelor fecaloid – menajere, grupurile sanitare sunt în general de tip hazna neetanşă, iar gunoiul de grajd rezultat în urma creşterii animalelor, este depozitat în vederea fermentării, pe platforme neetanşe, şi apoi folosit drept îngrăşământ agricol.


De asemenea, inexistenţa depozitelor de deşeuri menajere impermeabile, accentuează procesul de poluare al apelor freatice.


Lucrările de alimentare cu apă şi canalizare realizate în mediul rural, se încadrează, conform STAS 4273, în categoria 4 şi în clasa de importanţă IV. Aceste lucrări sunt de importanţă normală, conform HG nr. 766/1997.


Din punct de vedere hidrografic, zona face parte din bazinul hidrografic al râului Putna şi al afluenţilor acestuia.


Prin prezenta documentaţie se propune realizarea unui sistem de colectare, vehiculare, tratare, cu treapta terţiară, a debitelor de ape uzate, pentru localitatea Jorăşti, comuna Vînători, judeţul Vrancea.

Reţea de canalizare localitatea Jorăşti


Reţelele de canalizare, propuse pentru colectarea debitelor de ape uzate de natură fecaloid-menajeră, în sistem separativ, pentru localitatea Jorăşti, vor fi realizate din conductă PVC 2,5 bar, în următoarea gamă de diametre:


- Tubulatură canalizare SN 4, Dn 250 x 6,2 mm
7.035,0 ml


- Tubulatură canalizare SN 4, Dn 315 x 7,7 mm
3.150,0 ml


- Subtraversări percutante DJ 205 P – 2 buc

     24,0 ml


- Subtraversări percutante drum asfaltat – 1 buc
     12,0 ml



Total

=


        10.211,0 ml

montaj cămine de vizitare de linie şi intersecţie, din tuburi Dn 1000, cu coş de acces Dn 800, cu placă din beton armat, capac şi ramă din fontă tip carosabil, pentru reţele colectoare, cu adâncimea medie de montaj de 2,4 m, inclusiv aducerea carosabilului la starea iniţială.


Pe reţeaua de canalizare se vor monta un total de 263 cămine de vizitare, de următoarele tipuri:



- pe conducta Dn 250

177 buc



- pe conducta Dn 315

  80 buc



- cămine subtraversare

    6 buc




Total

=
263 buc


Colectarea şi vehicularea debitelor de ape uzate, de natură fecaloid-menajeră, se va realiza gravitaţional, parţial prin pompare.


De asemenea, pe reţeaua de canalizare, se va monta o staţie de pompare a debitului de ape uzate, de tip cheson.


Reţeaua de canalizare proiectată este de tip separativ, numai pentru debitele de ape uzate, de natura fecaloid-menajeră, în lungime totală de 10.211 ml va fi pozată în tranşee realizate parţial manual, parţial mecanizat, pe pat de nisip de protecţie sau de pământ mărunţit, cu asigurarea vitezei minime de autocurăţire (0,7 m/s). La intersecţii, schimbări de direcţie, în linie, sunt prevăzute cămine de vizitare, din tuburi de beton, echipate cu capace tip IV / A, carosabile.


Staţia de epurare


În cadrul acestui obiectiv se realizează tratarea mecano–biologico-chimică a debitului de ape uzate.


Staţia de epurare este de tip BIOproses 1200, construită din 2 module de epurare, conectate în paralel, ce deţine Agrementul tehnic nr. 017 – 05/1145 – 2003, valabil până la 30.12.2007, aflat în curs de prelungire şi Aviz tehnic nr. 1145/24.11.2003.


Staţia de epurare este aşezată pe o suprafaţă de teren, având categoria de folosinţă păşune, în zona de nord – vest a localităţii Jorăşti, la 250 ml faţă de ultima locuinţă, pe o platformă balastată, ce ridică cu 0,80 m, cota staţiei de epurare, faţă de cota terenului natural, la 150,0 m faţă de emisar, râul Putna.


Zona este neinundabilă.


Evacuarea efluentului în emisar, se va realiza printr-o gură de vărsare, concentrată la mal.


Conducta refulare efluent se realizează din tubulatură de canalizare Dn 315 x 7,7, în lungime de 150 ml.


Curbura necesară se realizează într-un cămin de vizitare.


Între căminul de curbură şi emisar, conducta de transport efluent se va realiza din tuburi PVC, Dn 315 x 7,7.


Amonte – aval de gura de vărsare, taluzul emisarului se va amenaja, prin pereare uscată, pe o lungime de 20, respectiv 30 ml.


De asemenea, în zona pereată, se va realiza gabion de protecţie, în lungime de 50 ml.


Radierul gurii de descărcare se va aşeza la 50 cm faţă de patul emisarului, pentru a se împiedica colmatarea canalului prin substanţele în suspensie aduse de apa emisarului.


Amplasamentul staţiei de epurare, corespunde prevederilor Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi Normelor de igienă şi Recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei, fiind amplasat la 250 m faţă de cea mai apropiată locuinţă

Pentru gospodăriile individuale care nu au racorduri la sistemele centralizate de canalizare şi unde nu sunt condiţii de rezolvare pe termen scurt sau mediu a sistemelor centralizate de apă şi canalizare să se realizeze sisteme locale de canalizare (individuale sau colective) de fose septice cu biofiltru. 

Având în vedere perspectiva execuţiei sistemului de alimentare cu apă în sistem centralizat se propune proiectare şi execuţia unui sistem de canalizare a apelor uzate pentru satul de reşedinţă de comună sat Vînători. 

Lungime reţelei de canalizare va fi de 10,1 km. Se va extinde capacitatea staţiei de epurare existentă care deserveşte (n prezent doar complexul Căprioara.


Prin PUG se fac urmatoarele propuneri:
- Pentru satele Mircestii Noi , Mircesti Vechi se va realiza câte o staţie de epurare, împreună cu reţelele de canalizare, aferente, independente.


- Pentru satele Vinatori şi Petresti se propune .realizarea unei reţele de canalizare pentru fiecare sat şi colectarea apelor uzate menajere de catre staţia de epurare de la Jorasti şi eventual redimensionarea si modernizarea staţiei de epurare de la Complexul  turistic Caprioara.


- Pentru satele Radulesti şi Balta Ratei se impune un studiu complex pentru realizarea  sistemului de canalizare a apelor menajere având în vedere lipsa unui emisar in imediata apropiere a localitaţilor.


Debite caracteristice de calcul pentru sistemul de canalizare

	Nr. 
crt.
	Localitatea
	Qzi,med
mc/zi
	Qzi, max
mc/zi
	Qorar max
mc/ora

	1
	Petresti
	47,90
	61,48
	7,50

	2
	Radulesti
	37,58
	48,26
	5,88

	3
	Mircesti Noi
	44,25
	56,82
	6,93

	4
	Mircesti Vechi
	10,31
	13,23
	1,61

	5
	Balta Ratei
	9,91
	12,84
	1,56



Aceste propuneri vor trebui studiate şi aprofundate prin întocmirea unor Studii de fezabilitate iniţiate de primaria comunei Vinatori, studii ce vor permite integrarea în unul din programele de finanţare europene, în vederea asigurării fondurilor necesare realizării acestor inveatiţii. 

Alimentarea cu energie electrică - In capitolul 2.9.3. este analizat( situaţia actuală toată comuna fiind racordat( la reţeaua electrică şi capacitatea necesară.

Propunerile de dezvoltare urbanistică (n domeniul alimentării cu energie electrică, constau din: 

· construirea în satele Vînători, Jorăşti, Petreşti, a câte un post de transformare aerian de mică capacitate 20/0,4 KV 100-160 KVA; 

· secţionarea liniilor aeriene 0,4 KV creându-se noi zone pentru posturile de transformare propuse, astfel că lungimile tuturor plecărilor (circuitelor) s( se situeze (n limitele a 500 m. 

· montarea unor circuite trifazate torsodate aerian 0,4 KV pentru consumatorii trifazaţi unde densitatea acestora este mare. 

Refacerea branşamentelor corespunzătoare 

Pentru satele Mirceştii Noi, Mirceştii Vechi, R(duleşti şi Balta Raţei propunerile constau (n principal în următoarele:

· reechilibrarea reţelelor de joasă tensiune aferente zonelor cu mai multe posturi de transformare; 

· majorarea secţiunilor în reţelele de distribuţie pentru îmbunătăţirea căderilor de tensiune în părţile terminale ale liniilor electrice; 

· amplificarea puterii posturilor de transformare; 

· montarea de circuite trifazate până în zonele consumatorilor de energie la tensiunea de 380 V.; 

· refacerea branşamentelor necorespunzatoare; 

· reîntregirea şi reamenajarea iluminatului public; 

· extinderea retelei electrice in zonele atrase in intravilan prin P.U.G.
Alimentarea cu gaze naturale 

Complexul turistic Căprioara este alimentat cu reţea de gaze naturale de la conductă magistrală ce alimentează şi municipiul Focşani. Prin studiul de fezabilitate intocmit, se propune înfiinţare distribuţie gaze naturale şi obţinerea licenţei de furnizare a gazelor în satele Vînători şi Jorăşti investiţie compusă din:

· Reţele de distribuţie gaze presiune medie proiectate cu diametrul cuprins între Dn 63 mm ÷ Dn 180 mm, în lungime totală Lt = 18,465 km de la reţeaua existentă ce alimentează satul Petreşti şi până la extremităţile satului Jorăşti.

· Extindere reţele distribuţie gaze în satele Vînători şi Jorăşti cu diametrele şi lungimile descrise astfel:


SAT VÎNĂTORI – de la sat Petreşti pe strada principală şi străzile adiacente, reţele medie presiune din PHD 100 cu diametre şi lungimi:




Dn 63 x 5,8 mm
L = 4.935 m




Dn 90 x 8,2 mm
L = 2.760 m




Dn 140 x 12,8 mm
L =    650 m




Dn 180 x 16,4 mm
L = 3.290 m


SAT JORĂŞTI – de la intrarea în sat la ultimele imobile care au semnat tabelele cu gospodării ce doresc racordarea la gaze pe strada principală şi cele adiacente ale satului, reţele medie presiune din PHD 100 cu diametre şi lungimi:




Dn 63 x 5,8 mm
L = 4.935 m




Dn 90 x 8,2 mm
L = 1.540 m




Dn 140 x 12,8 mm
L =    390 m


Lungimea totală a reţelelor propuse:



Ltotală  =  11,635 + 6,83  =  18,465 km.


Dimensionarea reţelelor de distribuţie s-a făcut la un debit de calcul stabilit pentru a alimenta cele două sate atât gospodăriile existente cât şi cu perspectiva pentru cca. 25 ani de dezvoltare a construcţiilor de locuinţe şi a altor clădiri.


În prezent pentru prepararea hranei se utilizează butelii GPL, energia electrică şi combustibil solid, iar pentru încălzire şi preparare a.c.m. combustibil lichid, combustibil solid şi energia electrică.
Gospodărie comunală 

S-a propus amenajarea unui punct colectare selectiva a ambalajelor pe amplasat pe teritoriul localitatii Petresti.
In baza Planului judetean  si a unitatii de implementare, Sistem de managemant integrat al deseurilor’’, se propun următoarele măsuri:

-  gunoiul menajer din fiecare gospodarie este colectat in pubele cu capac si preluat saptamanal de firme de salubritate, transportat la Statia de transfer Haret;

- gunoiul rezultat din cresterea animalelor va fi depozitat in fiecare gospodarie pe o platforma speciala. Dupa fermentare va fi folosit ca ingrasamant natural. Amplasarea platformei de gunoi de grajd va fi amplasata la minim 10,00m  distanta de locuinta proprie si din vecinatati si de sursele de apa ( puturi forate);

- asigurarea de catre Primarie a unui spatiu frigorific pentru depozitarea temporara a cadavrelor pana la preluarea de catre o firma specializata in scopul incinerarii;

- au fost stabilite prin grija Primariei  puncte  pentru colectarea selectiva a deseurilor (sticla, hartie, plastic). Va fi stabilit si un punct pentru preluarea la o anumita data a aparaturii electronice.

 
Se va stabili de catre Primarie amplasament pentru depozitarea deseurilor inerte.

Cimitire 

Cimitirele vor fi împrejmuite cu gard şi cu perdea de arbori. 

Intre morminte şi gardul cimitirului va fi lăsată o zonă liberă de 3,0 m.

Desfiinţarea şi schimbarea destinaţiei unui cimitir se face numai după 30 de ani de la ultima înhumare şi după strămutarea tuturor osemintelor. 

Desfiinţarea cimitirelor înainte de acest termen se face numai cu avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă 


                 

Distanţa minimă de protecţie sanitară este de 50,0 m. Autorizarea de construire a noului cimitir se va face cu respectarea legilaţiei în vigoare (studiu geotehnic, studiu hidrologic, avize Direcţia de Sanătate Publică, Apele Române (S.G.A.) - acord mediu.

Pentru cimitire s-a prevăzut restricţie de construire limitrof cimitirului pe -50 m.
3.10. 
Reabilitatea, protecţia şi conservarea mediului
3.10.1. Aer, sol, apă
Judetul Vrancea este beneficiarul proiectului Sistem de management integrat al deseurilor din jud. Vrancea – PROGRAM OPERATIONAL SECTOR MEDIU AXA PRIORITARA 2 – contract de finantare SMIS – CS nr. 13863/ 3.11.2009. Programul reglementeaza dezvoltarea sistemelor de Management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate. Finantarea se face din fonurile structurale   2007 -2013.

In cadrul Strategiei Nationale ISPA privind sectorul de mediu, s-a identificat necesitatea unui proiect pentru judetul Vrancea care are ca prioritate urmatoarele considerente:

· Proiectul va imbunatati infrastructura existenta privind deseurile solide, cu scopul de a se conforma directivelor europene si standardelor romanesti;

· Proiectul va imbunatati calitatea mediului inconjurator si conditiile umane de trai  prin reabilitarea infrastructurii in domeniul deseurilor solide;

· Masurile incluse in proiect fac referire la integrarea serviciului de menegement al deseurilor solide; 

· Sortarea si reciclarea deseurilor au in vedere obiectivele propuse in Planul National de Management al Deseurilor privind reciclarea.

· Principalele masuri ale strategiei sunt:

1. reducerea cantitatii de deseuri prin:

- campanii de informare si constientizare a publicului;

- reducerea cantitatilor la sursa: institutional. comercial si industrial; 

- aplicarea principiului – poluatorul plateste .

2. salubrizarea strazilor si colectarea deseurilor
- salubrizarea manuala in zona rurala.

3. reutilizare / reciclare

- colectarea selectiva a deseurilor mixte uscate;

- crearea unor centre de reciclare;

-  reciclare de catre localnici in zonele rurale.

4. biological pre – tratament

- compostare individuala in  zonele rurale.

5. constientizarea publica

- campanii de informare prin mas media;

- actiuni locale educative;

- dezvoltarea capacitatii institutionale.


In domeniul protecţiei mediului va trebui desfăşurată o activitate de mediatizare, informare şi educare a populaţiei, cu privire la drepturile şi obligaţiile cetăţenilor faţă de protejarea şi reabilitarea mediului. 

Pentru protejarea aerului sunt necesare studii de specialitate, privind inventarierea surselor existente de poluare, în special IVV-urile, fermele zootehnice indiferent de capacitatea acestora şi propunerea unor măsuri de diminuare, până la eliminarea noxelor. 

Pentru protejarea apei, se consideră prioritară dezvoltarea alimentării cu apă în sistem centralizat pentru toată populaţia comunei. Alimentarea cu apă să se facă din puţuri forate de adâncime, pânza freatică de suprafaţă putând fi foarte uşor poluată de îngrăşăminte sau pesticide. Perimetrul sanitar si hidrologic va fi stabilit prin studii de specialitate  intocmite la cererea Primariei Vînători.

Fenomene de eroziune şi alunecări sunt procese naturale ce nu pot fi oprite ci numai în anumită măsură diminuate.

Execuţia unor lucrări de stabilizare pe arii mai întinse ar fi dificile şi lipsite de eficienţă. Se vor lua măsuri pentru diminuarea fenomenului de eroziune prin lucrări de stabilizare ce vor consta în ziduri de sprijin, diguri, etc.

Existenţa unor zone naturale protejate  impun aplicarea unor strategii care să conducă la protecţia lor, cum ar fi:

· corelarea programelor de gestionare economică şi de amenajare a teritoriului cu 

caracteristicile şi cerinţele ecosistemelor păstrării şi recuperării echilibrului natural;

· elaborarea şi îmbunătăţirea reglementărilor privind conservarea, recuperarea şi 

valorificarea naturii;

· îmbunătăţirea sistemului funcţional şi educaţional privind protecţia naturii;

· crearea cadrelor specializate privind domeniile: ecologie, ingineria mediului, 

gestionarea şi planificarea resurselor naturale;

· elaborarea studiilor de proiectare ce vizează conservarea, recuperarea şi 

valorificarea bunurilor naturale şi identificarea de arii noi;
Administrarea siturilor protejate se va realiza de catre structuri de administrare special constitute, cu personalitate juridica, sau vor fi preluate in custodie de catre persoane fizice sau juridice.
Managementul siturilor Natura 2000 urmareste evitarea actiunilor care ar putea distruge speciile si habitatele pentru care situl a fost desemnat. Stabilirea masurilor de conservare necesare implica elaborarea de catre administratori a unor planuri de management  adecvate,  specifice   siturilor  sau   integrate  in   alte   planuri   de management ale ariilor naturale din reteaua nationala de arii protejate cu respectarea celei mai restrictive functii de protectie.
Masurile prevazute in planurile de management ale ariilor naturaie protejate se elaboreaza astfel incat sa tina cont de exigentele economice, sociale si culturale, precum si de particularitatile regionale si locale ale zonei, prioritate avand insa obiectivele care au dus la constituirea ariei naturale protejate. Respectarea planurilor de management si a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, precum si pentru persoanele fizice si juridice care detin sau care administreaza terenuri si alte bunuri si/sau care desfasoara activitati in perimetrul si in vecinatatea ariei naturale protejate.
Managementui fiecarei sit trebuie sa fie specific, in functie de varietatea speciilor pentru care a fost desemnat. Includerea anumitor categorii de terenuri (paduri, pasuni, zone agricole, etc.) trebuie sa fie dictata de necesitatile biologice ale speciilor tinta. Pentru elaborarea planurilor de management este absolut necesara cunoasterea biologiei speciilor de pasari de interes comunitar sau national.
In viitoarele situri sunt permise acele activitati antropice care nu afecteaza speciile pentru care respectivul sit a fost desemnat.
In principiu se pot desfasura in continuare activitatile care au avut loc pana acum si in plus, alte activitati care nu afecteaza populatiile speciilor sau a habitatelor tinta, pentru care situl a fost creat.
Potrivit scopului pentru care au fost desemnate, rezervatiile naturale pot avea caracter predominant: botanic, ecologic, forestier, geologic, paleontologic, peisagistic, speologic, de zona umeda, marina, de resurse genetice si alteie. Aceste rezervatii corespund, categoriei IV IUCN si anume arie de gestionare a habitatelor/speciilor, arie protejata administrata in special pentru conservare prin interventii de gospodarire.
Pentru toate planurile, programele si proiectele care urmeaza sa se desfasoare in siturile Natura 2000, precum si in vecinatatea acestora se aplica prevederile legale in vigoare. Astfel, se vor supune evaluarii de mediu toate planurile si programele care afecteaza aceste situri de importanta comunitara precum si toate proiectele amplasate in reteaua ecologica Natura 2000.
Pentru terenurile din arii naturale protejate, detinute in regim de proprietate privata sau concesionate, proprietarii ori concesionarii vor primi compensatii prin Agentia de Plati si interventie pentru Agricultura (din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale) pentru respectarea prevederilor restrictive din planul de management al ariei naturale protejate, iar proprietarii de terenuri extravilane situate in arii naturale protejate supuse unor restrictii de utilizare sunt scutiti de plata impozitului pe teren.
In domeniul protecţiei mediului va trebui desfăşurată o activitate de mediatizare, informare şi educare a popula(iei cu privire la obligaţiile cetăţenilor faţă de protejarea şi reabilitarea mediului. 

Pentru protecţia apei se consideră prioritar realizarea alimentării cu apă în sistem centralizat a alimentării cu apă.

In satele Mirceştii Vechi, Mirceştii Noi, Răduleşti, Balta Raţei, Petreşti,  aprovizionarea cu apă se face din fântâni.

In situaţia în care construcţia fântânii nu asigură protecţia apei, iar adâncimea acviferului folosit este mai mică de 10,0 m. amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puţin 10 m. de orice surse de poluare (latrină, grajd, depozit deşeuri de animale, coteţe). Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 4,0 m.

Indepărtarea apelor uzate menajere în lipsa sistemului de canalizare se va face prin fose septice vidanjabile şi executate conform normelor în vigoare amplasate la cel puţin 10 m. faţă de cea mai apropiată locuinţă (O.M.S. 536/1997 - art. 27, art. 34).

Pentru protecţia solului, sunt necesare lucrări de ameliorare şi corectare a reacţiei solului, lucrări de drenaj, reabilitatea sistemelor de desecare şi irigaţii.

· organizarea zonelor de agrement;

· delimitarea orientativă a zonelor protejate şi restricţiile pentru conservarea patrimoniului construit.

3.11. REGLEMENTARI  PERMISIUNI ŞI RESTRICŢII
Aplicarea Planului Urbanistic General se face pe baza reglementărilor - partea grafică (planşele 3), precum şi a Regulamentului local de urbanism. 

Prevederile din piesele desenate cât şi cele ale Regulamentului se aplică atât la teritoriul intravilan al satelor, cât şi la cel extravilan, în limitele teritoriului administrativ. 

Pentru zonele funcţionale, prevederile Regulamentului se grupează în 3 capitole, cuprinzând reglementări specifice: 
Capitolul I - Generalităţi 

·  Tipurile de zone şi subzone funcţionale 

·  Funcţiunea dominantă a zonei 

·  Funcţiunile complementare admise ale zonei 
Capitolul II - Utilizarea funcţională 

·  Utilizarea funcţională 

·  Utilizări permise cu condiţii 

·  Interdicţii temporare de utilizare

·  Interdicţii definitive de utilizare 
Capitolul III - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 

·  Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii, în completarea art. 


   17, 18, 20, 23 (i 24 din Regulamentul General de urbanism aprobat prin 

   HGR 525/1996. 

·  Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii, completarea art. 25  

             şi 26 din RGU.

·  Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară, în completarea art. 27 şi 

   28 din RGU.

·  Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor şi construcţiilor, în 

   completarea art. 30, 31, 32 şi art. 15 din RGU.

·  Reguli cu privire la amplasarea de parcaje spaţii verzi şi împrejmuiri, în 

   completarea art. 33, 34, 35 şi 36 din RGU.
Interdicţii definitive de utilizare se referă la interzicerea realizării construcţiilor pe amplasamente situate în apropierea unor zone protejate sever (puţuri de captare, rezervoare de apă, zona protectie CFR, conducta magistrala gaze, inie de inalta tensiune) sau care pot incomoda funcţional (puncte colectare deseuri). 

Astfel în cadrul P.U.G.-ului, interdicţii definitive de construire s-au stabilit în zonele de protecţie sanitară - conform Ordinul M.S. 536/1997, pentru: cimitire,obiective alimentare cu apa, statii epurare.

Interdictie definitiva de construire s-a stabilit 15,00 m din albia majora a apelor curgatoare de pe teritoriul comunei ( conf. Legii 107/1996 ) si in vecinatatea liniilor de inalta tensiune ( conf. legislatiei in vigoare).

In vederea stabilirii regulilor corecte de construire teritoriul intravilan al satelor a fost împărţit în Unităţi Teritoriale de Referinţă (denumite în continuare UTR).

Impărţirea teritoriului în UTR s-a făcut pe baza planşelor nr. 3 - Reglementări (zonificare); UTR se defineşte ca o reprezentare convenţională a unui teritoriu având o funcţiune predominantă sau/şi omogenitate funcţională, pentru care se pot stabili reguli de construire general valabile. UTR-ul este delimitat prin limite fizice, existente în teren (străzi, limite de proprietate, ape, etc.). 

Având în vedere dimensiunile reduse, în general, ale localităţilor şi faptul că funcţiunea de locuire este predominantă, numărul de UTR-uri este redus (vezi volumul II - Regulament Local de Urbanism, în cadrul căruia, fiecare UTR este prezentat ca permisiuni şi restricţii).

3.12. 
Obiective de utilitate publică

Terenurile din intravilan sau extravilan pot fi dobândite şi înstrăinate prin oricare din modurile stabilite de lege. 

Dobândirea unui teren se face prin moştenire, donaţii, cumpărare, concesionare, prin acte autentificate. 

Cel mai important lucru pentru dezvoltarea unei localităţi este realizarea obiectivelor care să servească tuturor locuitorilor comunei. Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică propuse, sunt necesare următoarele: 

- rezervarea terenurilor pentru obiective; 

- identificarea tipurilor de proprietate asupra terenurilor; 

- stabilirea circula(iei terenurilor (n funcţie de necesitate; 

In teritoriul comunei Vînători există următoarele tipuri de proprietate asupra terenurilor: 

a) proprietate publică: 

- terenuri proprietate publică de interes naţional 


Nu

- terenuri proprietate publică de interes judeţean 

  R.A.D.P. Vrancea, D.J. 204 E, D.J. 205 P, D.J. 204 D D.J. 104 G;

- terenuri proprietate publică de interes local 

  (drumuri comunale, străzi, reţele de alimentare cu apă, 

  canalizare, staţie de tratare a apei);

b) Proprietate privată: 

- al statului de interes naţional 

ROMSILVA     

- terenuri proprietate privată al statului de interes judeţean: 


Nu

- al unităţilor administrativ teritoriale de interes local:

 
şcoli, dispensar, poştă;      

- al unităţilor administrativ teritoriale de interes local:


primărie, cămin cultural, biserică; 

- şi alte terenuri din intravilan: 

- terenuri proprietate privată a persoanelor juridice şi persoanelor fizice - din care fac parte toate terenurile deţinute cu titlu de proprietate conform legilor în vigoare.

Pe intravilanul Vînători obiectivele de utilitate publică sunt: 

- Obiective utilitate publică, de interes naţional: 

- Obiective utilitate publică, de interes judeţean;      

   - Drumuri judeţene 205 P, 204 E, 204 G, 204 D; S = 27,40 ha.

   - Canton R.A.D.P.




   S  = 0,08 ha.


- Obiective de utilitate publică de interes local: 

  - drumuri comunale  DC 143, DC 144, străzi şi uliţe  S = 35,86 ha. 

  - alimentare cu apa Vînători (puţ forat, rezervor)

- Obiective proprietate privată, al statului de interes naţional;


- Canton ROMSILVA


S = 0,12 ha.

- Obiective proprietate privat( al statului de interes  judeţean: 


- Plaja Putna S = 5,78 ha., S.C. Agromixt, staţii pompare, irigaţii, zonă protejată cu valoare peisagistică, S.C. VIN STAR
-
S = 54,00 ha.

- Obiective proprietate privată al statului de interes local: 

- Scoli, dispensare, cămin cultural 
-
S = 17,80 ha. 


Pentru realizarea unor obiective de utilitate publică - staţie epurare, circulaţia juridică a terenurilor în cadrul comunei va fi următoare: 

• terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public pentru realizarea    obiectivelor de utilitate publică; 

• terenuri care pot fi concesionate, vândute sau închiriate;

Au fost propuse pentru a se realiza în etapa următoare şi cea de perspectivă, următoarele obiective: 

Au fost propuse pentru a se realiza în etapa următoare şi cea de perspectivă, următoarele obiective: 

• extindere intravilan - pentru construire;

• imbunătăţirea legăturilor carosabile între localităţile comunei;

• realizarea reţelelor tehnico-edilitare pentru toate satele comunei Vinatori;   

• realizare reţelei de distribuţie gaze naturale;

• construirea unui dispensar în satul Mirceştii Vechi;

• construirea unui nou sediu de primărie; 

• reparaţii capitale la gradiniţele din satele Jorasti si Petresti;

• reparaţii capitale la şcoala cu clasele I - VIII din satul Mircestii Noi;

• reabilitare Dispensar uman in satul Vinatori;

• extindere retele electrice;

• modernizare Baza Sportiva – sat Jorasti;

• reabilitare stadion – sat Mircestii Noi;

• construire sala de sport la scolile din localitatile Vinatori si Mircestii Noi;

• reabilitare Sala de Festivitati – sat Balta Ratei;

• costruire Camin cultural – sat Jorasti;
• amenajare camera frigorifica pentru depozitarea temporara a cadavrelor animalelor in loc. Mircestii Noi;
• amenajare parc si respectiv scuaruri in localitatile: Jorasti, Radulesti, Balta Ratei si Mircestii Noi
• amenajare plantatii de aliniament in localitatile: Vinatori, Petresti, Radulesti
CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE 

Pe baza analizelor efectuate şi a propunerilor de amenajare teritorială şi dezvoltare a comunei Vinatori se desprind următoarele concluzii: 

· Resursele materiale locale şi forţa umană, utilizate într-un sistem diversificat, pot asigura relansarea economico-socială a comunei. 

· Satisfacerea numeroaselor solicitări prin realizarea de locuinţe implică extinderea actualului intravilan. 

· 
Echiparea edilitară implică dezvoltări, cu precădere retea alimentare cu apa si canalizare în sistem centralizat. 

· Organizarea punct de colectare deseuri pentru depozitarea controlată, pe sortimente a deşeurilor menajere.

· Modernizări de străzi principale şi secundare din intravilan.
Prezentul PUG urmează să fie supus dezbaterilor publice în cadrul comunităţii comunei. 

Dup( obţinerea avizelor legale din partea factorilor interesaţi, PUG, inclusiv Regulamentul Local de Urbanism se supun aprobării Consiliului local al comunei Vinatori.

Odat( cu aprobarea PUG, inclusiv RLU capătă valoare juridică, constituindu-se în instrumentul de lucru al administraţiei publice locale în: 

· fundamentarea solicitării unor fonduri de la bugetul statului pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică (modernizări căi de comunicaţie, dezvoltare alimentare cu apă, dezvoltare canalizare, realizare staţie de epurare, instituţii publice); 

· emiterea certificatelor de urbanism a autorizaţiilor de construire, în conformitate cu prevederile PUG; 

· rezolvarea unor probleme curente ale serviciilor de specialitate (înstrăinări, parcelări, etc.); 

· clasificarea unor litigii ce pot apare între persoane fizice, între persoane fizice şi juridice; 

·  respingerea unor solicitări, neconforme cu prevederile PUG; 
Se impune luarea unor măsuri în domeniul proiectării pentru susţinerea dezvoltării comunei privind realizarea obiectivelor solicitate de Primarie ce sunt mentionate la capitolul 3.12.
Planul urbanistic general are atât caracter director, cât şi de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani (Ord. 27/2008 care modifica 350/2001).
INTOCMIT,

   C.arh. Negrilă Lucia    
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